Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > Flaş

## Flaş

1. (Flaş) istenilen mod

Düğme, ekranın sol tarafında gösterilmezse MENU’ye dokunun.

| (Otomatik) | Flaş, az ışık veya arkadan gelen ışık şartlarında çakar.
| (Açık) | Flaş daima çalışır.
| (Yavaş Senkronizasyon) | Flaş daima çalışır. Flaş ışığının dışındaki arka planı net şekilde çekmek için karanlık bir yerde deklanşör hızı yavaştır.
| (Kapalı) | Flaş çalışmaz.

Flaşlı fotoğraflarda “Beyaz yuvarlak noktalar” gözüktüğü zaman
Buna mercek yakınındaki toz, polen, sis, su altında asılı parçacıklar, vb. neden olur. Fotoğraf makinesinin flaşı tarafından belirginleştirildiklerinde, beyaz yuvarlak noktalar olarak gözükürler.
“Beyaz yuvarlak noktalar” nasıl giderilebilir?

- Odayı ışıklandırın ve özneyi flaşsız çekin.

- Sahne Seçiminde (Sarsıntı Bulanıklığı Önleme) veya (Yüksek Hassasiyet) ayarlarını seçin. ([Flaş] [Kapalı] olarak ayarlanır.)

Notlar

- Flaş iki kez çakar. İlk flaş ışık miktarını ayarlar.

- Flaş şarj olurken, görüntülenir.

- Seri çekim sırasında flaşı kullanamazsınız.

İlgili Konu
Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler
MENU öğeleri bazı REC modlarında kullanılamaz
En üste geri dön