Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму запису > Розмитість фону

## Розмитість фону

Дозволяє знімати з виділенням основного об'єкта із загального тла.

1. Встановіть на фотоапараті режим зйомки.

1. (Режим ЗАПИСУ) (Розмитість фону)

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки спуску.

Поради щодо регулювання інтенсивності розфокусування тла
Перед зйомкою натисніть MENU [Ефект розмитості] [Низький], [Середня] або [Високий] і змініть інтенсивність ефекту розфокусування фону.
Поради для досягнення ефекту розмитого фону

#### Розташування об’єкта і тла

Цей прийом можна застосовувати, коли об’єкт зйомки знаходиться на достатній віддалі від предметів тла, як показано на малюнку. Знімайте з рекомендованої відстані, вказаної на екрані.
Об’єкт знаходиться на великій віддалі від предметів на фоні
Об’єкт знаходиться близько до тла

#### Шкала наближення та розташування об’єкта

Під час зйомки квітки та невеликого об’єкта зблизька, встановіть важіль W/T (масштабування) у сторону з позначкою W. Під час зйомки людей відійдіть дещо від об'єкта зйомки і встановіть важіль W/T (масштабування) у сторону з позначкою T.

- Щоб спростити встановлення фокуса на об’єкті, використовуйте функцію стеження фокуса. [Додатково]

Примітки

- Під час зйомки міцно тримайте фотоапарат, щоб запобігти струсу.

- Якщо не вдається налаштувати фокус належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Посуньте важіль W/T (масштабування) в сторону T;

- дотримуйтесь рекомендованої відстані до об’єкта;

- відділіть об’єкт від заднього плану;

- Торкніться потрібної області, щоб встановити фокус.

- Ця функція не підходить для підводної зйомки.

Пов’язані розділи
Ефект розмитості
Фокус, що стежить
Функції, недоступні в окремих режимах запису
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору