Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Položky MENU (snímání) > Kvalita videa/Velikost videa

## Kvalita videa/Velikost videa

Čím větší je velikost snímku videa, tím vyšší je kvalita snímku. Čím vyšší je množství dat použitých za sekundu (průměrná bitová rychlost), tím vyšší je kvalita snímku.
V režimu snímání vyberte formát záznamu videa dotykem na MENU (Nastavení) (Nastavení snímání) [Formát videa]. [Detaily]
Můžete nastavit [Kvalita videa] ve formátu AVCHD a [Velikost videa] ve formátu MP4.

#### Kvalita videa (nahrávací formát: AVCHD)

1. MENU (Kvalita videa) požadovaný režim

Nastavte pomocí tlačítek zobrazených v levé části displeje podle režimu nahrávání.
Videa pořízená tímto fotoaparátem jsou zaznamenaná ve formátu AVCHD při asi 60 polích za sekundu (zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo 50 polích za sekundu (zařízení kompatibilní s 1080 50i) v režimu prokládání, se zvukem Dolby Digital.

| Kvalita videa | Průměrná bitová rychlost | Popis
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mb/s | Snímá při nejvyšší kvalitě obrazu, velikosti 1920×1080 (50i/60i).
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mb/s | Snímá ve vysoké kvalitě obrazu, velikosti 1920×1080 (50i/60i).
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mb/s | Snímá ve standardní kvalitě obrazu, velikosti 1440×1080 (50i/60i).

#### Velikost videa (nahrávací formát: MP4)

1. MENU (Velikost videa) požadovaná velikost

Nastavte pomocí tlačítek zobrazených v levé části displeje podle režimu nahrávání.
Videa pořízená tímto fotoaparátem jsou nahrána ve formátu MPEG-4, při rychlosti asi 30 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo asi 25 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i), v progresivním režimu, se zvukem AAC, ve formátu mp4.

| Velikost snímku videoklipu | Průměrná bitová rychlost | Popis
| MP4 12M | 12 Mb/s | Snímá při velikosti 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mb/s | Snímá při velikosti 1280×720
| MP4 3M | 3 Mb/s | Snímá při velikosti VGA

Poznámky

- Když vyberete velikost snímku [MP4 3M], bude snímek vypadat jako z teleobjektivu.

- Videa nahraná s režimem videa nastaveným na [AVC HD 24M (FX)] nelze uložit na disk DVD nebo jako disk AVCHD. Uložte je na disk Blu-ray.

- Některé položky MENU asi nepůjdou nastavit, protože to závisí na zvoleném nahrávacím režimu. Podrobnosti viz „Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech“. [Detaily]

Zpět nahoru