Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Snímání videa > Transfokace (video)

## Transfokace (video)

Dostupná transfokace
Rozsah transfokace
Při snímání přiblíží snímky páčkou W/T (transfokace). Optický transfokátor fotoaparátu může zvětšovat snímky až 5×.
Optický transfokátor umožňuje přibližovat snímky bez zhoršení původní kvality.

1. Nastavte fotoaparát na režim snímání.

1. Přepněte páčku W/T (transfokace).

Přepněte páčku na stranu T pro přiblížení nebo na stranu W pro zrušení přiblížení.

### Dostupná transfokace

Optickou transfokaci 5× můžete překročit. Pokud chcete používat transfokaci mimo rozsah optické transfokace, nastavte [Digitální zoom] na [Zap.].

1. Transfokace s původní kvalitou snímku

1. () [Digitální zoom]:

Horší než kvalita původního snímku [Detaily]

Činnost | Nastavení | Lišta transfokace
Používání pouze optické transfokace | [Digitální zoom]: [Vyp.] |
Přibližování na maximum rozsahu transfokace | [Digitální zoom]:[Zap.] |

### Rozsah transfokace

Podporovaný rozsah transfokace se může lišit podle nastavení nebo velikosti snímku. V níže uvedené tabulce naleznete rozsah transfokace, když je [Digitální zoom] nastaven na [Zap.].

Velikost snímku | Transfokátor | Maximální rozsah transfokace
| () | ()
Rozsah optické transfokace | Rozsah transfokace bez zhoršení kvality (včetně optického transfokátoru 5×). | Zoom s jas. obraz. | Digitální zoom
Režim videa | 5× | -- | -- | 4× | 20×

Poznámky

- [Zoom s jas. obraz.] není k dispozici při nahrávání videa.

- Fotoaparát při nahrávání videa transfokuje pomalu.

Zpět nahoru