Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Upozornění/O fotoaparátu > Upozornění > Nabíjení bloku akumulátorů

## Nabíjení bloku akumulátorů

- Přiložený síťový adaptér je vyhrazen pro fotoaparát. Nepřipojujte k němu jiná elektronická zařízení. Pokud byste tak učinili, můžete způsobit vadnou funkci. Zkontrolujte, zda opravdu používáte pravý síťový adaptér Sony.

- Pokud kontrolka napájení/nabíjení fotoaparátu při nabíjení bliká, vyjměte nabíjený blok akumulátorů a pak ten stejný blok akumulátorů opět řádně vložte do fotoaparátu. Pokud kontrolka napájení/nabíjení opět bliká, může to znamenat chybu akumulátoru nebo že je vložený blok akumulátorů jiného typu než specifikovaného. Zkontrolujte, zda jde o blok akumulátorů správného typu. Pokud je blok akumulátorů specifikovaného typu, vyjměte jej, vyměňte za nový nebo jiný a zkontrolujte, zba se dobře nabil. Pokud se akumulátor nabil správně, je možné, že došlo k chybě akumulátoru.

- Pokud se kontrolka napájení/nabíjení nerozsvítí, i když je síťový adaptér připojen k fotoaparátu a síťové zásuvce, znamená to, že nabíjení se dočasně pozastavilo a je v pohotovostním režimu. Pokud se teplota dostane mimo doporučenou provozní teplotu, nabíjení se zastaví a automaticky vstoupí do pohotovostního režimu. Až se teplota vrátí do doporučeného rozsahu, nabíjení se obnoví a kontrolka napájení/nabíjení se znovu rozsvítí. Blok akumulátorů se doporučuje nabíjet při teplotě okolního prostředí v rozsahu od 10°C do 30°C.

- Blok akumulátorů vložený do fotoaparátu můžete nabíjet přiloženým síťovým adaptérem. Kromě toho můžete použít napájení přes síťový adaptér v režimu přehrávání. V režimu snímání však napájení přes síťový adaptér není k dispozici. Pokud při snímání chcete dodávat napájení ze síťové zásuvky, potřebujete síťový adaptér AC-UD10 (prodává se samostatně).

Zpět nahoru