Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Ισορροπία λευκού

## Ισορροπία λευκού

Για λήψη του βασικού λευκού χρώματος σε λειτουργία ρύθμισης ενός πατήματος
Προσαρμόζει τους χρωματικούς τόνους σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού του περίγυρου. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν τα χρώματα της εικόνας δεν εμφανίζονται φυσικά.

1. MENU (Ισορροπία λευκού)

Ανάλογα με τη λειτουργία ΕΓΓ, αυτό ρυθμίζεται με τα κουμπιά που εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

1. Επιθυμητή λειτουργία [OK].

| (Αυτόματα) | Προσαρμόζει αυτόματα την ισορροπία λευκού για να εμφανίζονται τα χρώματα φυσικά.
| (Φως ημέρας) | Προσαρμόζεται για συνθήκες εξωτερικού χώρου σε μια αίθρια ημέρα, βραδινή θέα, νυχτερινό σκηνικό, πινακίδες νέον, πυροτεχνήματα, κτλ.
| (Συννεφιά) | Προσαρμόζεται για συννεφιά ή σκιερή τοποθεσία.
| (Ισορρ. λευκού φθορισμού 1) (Ισορρ. λευκού φθορισμού 2) (Ισορρ. λευκού φθορισμού 3) | [Ισορρ. λευκού φθορισμού 1]: Προσαρμόζεται για λευκό φωτισμό φθορισμού. [Ισορρ. λευκού φθορισμού 2]: Προσαρμόζεται για φυσικό λευκό φωτισμό φθορισμού. [Ισορρ. λευκού φθορισμού 3]: Προσαρμόζεται για λευκό φωτισμό φθορισμού ημέρας.
| (Πυράκτωσης) | Προσαρμόζεται για μέρη κάτω από λαμπτήρες πυράκτωσης ή κάτω από έντονο φωτισμό, όπως σε ένα στούντιο φωτογράφησης.
| (Φλας) | Προσαρμόζεται για τις συνθήκες του φλας.
| (Ένα πάτημα) | Προσαρμόζει την ισορροπία λευκού ανάλογα με την πηγή φωτός. Το λευκό χρώμα που είναι απομνημονευμένο στη λειτουργία (Ρύθμιση ενός πατήματος) γίνεται το βασικό λευκό χρώμα. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν το [Αυτόματα] και οι άλλες ρυθμίσεις δεν παρέχουν ακριβή χρώματα.

Εφέ συνθηκών φωτισμού
Το φαινομενικό χρώμα ενός θέματος επηρεάζεται από τις συνθήκες φωτισμού.
Οι χρωματικοί τόνοι προσαρμόζονται αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε τους χρωματικούς τόνους και χειροκίνητα με τη λειτουργία ισορροπίας λευκού.
Φως ημέρας (Λευκό ως τυπικό)
Συννεφιά (Γαλαζωπό)
Φθορισμός (Ελαφρώς πράσινο)
Πυράκτωση (Κοκκινωπό)
Παρατηρήσεις

- Σε συνθήκες φωτός φθορισμού που τρεμοπαίζει, η λειτουργία ισορροπίας λευκού μπορεί να μη λειτουργήσει σωστά ακόμα κι αν επιλέξετε [Ισορρ. λευκού φθορισμού 1], [Ισορρ. λευκού φθορισμού 2] ή [Ισορρ. λευκού φθορισμού 3].

- Όταν φωτογραφίζετε με φλας σε λειτουργία διαφορετική από [Φλας], το [Ισορροπία λευκού] είναι ρυθμισμένο σε [Αυτόματα].

- Όταν η λειτουργία φλας είναι [Ναι] ή [Αργός συγχρονισμός], η ισορροπία λευκού μπορεί να προσαρμοστεί μόνο σε [Αυτόματα], [Φλας] ή [Ένα πάτημα].

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποια στοιχεία MENU ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, βλ. "Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

### Για λήψη του βασικού λευκού χρώματος σε λειτουργία ρύθμισης ενός πατήματος

1. Τοποθετήστε σε πλαίσιο ένα λευκό αντικείμενο, όπως ένα κομμάτι χαρτί που καταλαμβάνει την οθόνη, κάτω από τις ίδιες συνθήκες φωτισμού στις οποίες θα φωτογραφίσετε το θέμα.

1. MENU (Ισορροπία λευκού) [Ένα πάτημα]

1. Αγγίξτε (Ρύθμιση ενός πατήματος) [OK]

Η οθόνη γίνεται μαύρη στιγμιαία και όταν η ισορροπία λευκού προσαρμοστεί και αποθηκευτεί στη μνήμη, εμφανίζεται ξανά η οθόνη εγγραφής.
Παρατηρήσεις

- Αν η ένδειξη αναβοσβήνει κατά τη λήψη, η ισορροπία λευκού δεν έχει ρυθμιστεί ή δεν είναι δυνατό να ρυθμιστεί. Χρησιμοποιήστε την αυτόματη ισορροπία λευκού.

- Μην κουνάτε και μη χτυπάτε την κάμερα ενώ το [Ρύθμιση ενός πατήματος] βρίσκεται σε εξέλιξη.

- Όταν η λειτουργία φλας είναι ρυθμισμένη σε [Ναι] ή [Αργός συγχρονισμός], η ισορροπία λευκού προσαρμόζεται στις συνθήκες με την εκπομπή του φλας.

Πίσω στην κορυφή