Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση λειτουργιών 3D > Λειτουργίες 3D > Όνομα αρχείου της εικόνας 3D

## Όνομα αρχείου της εικόνας 3D

Μια εικόνα 3D αποτελείται από αρχεία JPEG και MPO.
Αν εισάγετε εικόνες που λήφθηκαν χρησιμοποιώντας λειτουργίες 3D σε υπολογιστή, τα δεδομένα εικόνων αποθηκεύονται στον υπολογιστή ως εξής.

| Όνομα αρχείου στον υπολογιστή | Χρήση
Ακίνητη εικόνα 3D | DSC0.JPG DSC0.MPO | Για αναπαραγωγή εικόνων 3D σε τηλεόραση 3D
Ημικυκλικό πανόραμα 3D | DSC0.JPG DSC0.MPO | Για αναπαραγωγή εικόνων 3D σε τηλεόραση 3D
Σάρωση πολλαπλ. γωνιών | DSC0.JPG DSC0.MPO | Για αναπαραγωγή εικόνων 3D σε τηλεόραση 3D
DSC0.JPG DSC0.MPO | Κάνει λήψη μιας εικόνας που μπορεί να αναπαραχθεί ως στερεοσκοπική εικόνα δίνοντας κλίση στην κάμερα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, και μιας εικόνας που μπορεί να αναπαραχθεί σε τηλεόραση 3D.

- Αν κάνετε λήψη εικόνων 3D σε λειτουργία [Σάρωση πολλαπλ. γωνιών], τα αρχεία JPEG και τα αρχεία MPO θα αποθηκευτούν στον υπολογιστή για αναπαραγωγή στην κάμερα και σε τηλεόραση 3D, αντίστοιχα.

- Αν διαγράψετε το αρχείο JPEG ή το αρχείο MPO που συνιστά μια εικόνα 3D, αυτή η εικόνα 3D μπορεί να μην αναπαράγεται με επιτυχία.

Πίσω στην κορυφή