Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Λήψη ακίνητων εικόνων/ταινιών

## Λήψη ακίνητων εικόνων/ταινιών

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή εικόνων.

- Εάν εγγράφονται εικόνες στην εσωτερική μνήμη ακόμη και όταν εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην κάμερα, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει την κάρτα μνήμης μέχρι τέρμα στην κάμερα.

- Ελέγξτε την ελεύθερη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης ή της κάρτας μνήμης. Αν είναι γεμάτη, κάντε ένα από τα παρακάτω:

- Διαγράψτε τις άχρηστες εικόνες. [Πληροφ.]

- Αλλάξτε την κάρτα μνήμης.

- Δεν μπορείτε να εγγράψετε εικόνες ενώ φορτίζετε το φλας.

- Όταν εγγράφετε ταινίες, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες κάρτες μνήμης:

- "Memory Stick Micro" (Mark2)

- Κάρτα μνήμης microSD ή κάρτα μνήμης microSDHC (Τάξη 4 ή ταχύτερη)

- Ρυθμίστε το [Λειτουρ. επίδειξης] σε [Όχι]. [Πληροφ.]

Η λειτουργία κλείστρου χαμόγελου δεν λειτουργεί.

- Δεν πραγματοποιείται λήψη καμίας εικόνας αν δεν ανιχνευτεί ένα πρόσωπο που χαμογελά. [Πληροφ.]

- Ρυθμίστε το [Λειτουρ. επίδειξης] σε [Όχι]. [Πληροφ.]

Η λειτουργία κατά του θολώματος δεν λειτουργεί.

- Η λειτουργία κατά του θολώματος ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά κατά τη φωτογράφηση νυχτερινών σκηνικών.

- Φωτογραφήστε αφού πιέσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής.

Η εγγραφή καθυστερεί πολύ.

- Όταν η ταχύτητα κλείστρου γίνει πιο αργή από συγκεκριμένη ταχύτητα, για παράδειγμα όταν κάνετε λήψη εικόνων σε σκοτεινά μέρη, η κάμερα μειώνει αυτόματα το θόρυβο εικόνας. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται αργό κλείστρο NR (μείωση θορύβου) και η λήψη διαρκεί περισσότερο χρόνο.

Η εικόνα δεν είναι εστιασμένη.

- Το θέμα είναι πολύ κοντά. Κατά τη λήψη, φροντίστε να τοποθετήσετε το φακό σε απόσταση από το θέμα πιο μεγάλη από τη μικρότερη απόσταση λήψης στην ακόλουθη περίπτωση.

- Σε λειτουργία ευφυούς αυτόματου, λειτουργία βελτιωμένου αυτόματου και εύκολη λειτουργία: περίπου 3 cm (W) / 60 cm (T) (από το φακό)

- Σε άλλες λειτουργίες λήψης: περίπου 8 cm (W) / 60 cm (T) (από το φακό). Ή ρυθμίστε σε λειτουργία κοντινής λήψης και φωτογραφίστε περίπου 3 cm έως 20 cm από την απόσταση της πλευράς W.

- Κατά τη λήψη ακίνητων εικόνων στη λειτουργία επιλογής σκηνικού, επιλέγεται η λειτουργία (Τοπία), (Νυχτερινό σκηνικό) ή (Πυροτεχνήματα).

Το ζουμ δεν λειτουργεί.

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το οπτικό ζουμ όταν:

- Γίνεται λήψη σε λειτουργία ευφυούς ημικυκλικού πανοράματος

- Γίνεται λήψη σε λειτουργία ημικυκλικού πανοράματος 3D

- Γίνεται λήψη σε σάρωση πολλαπλών γωνιών

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες ζουμ εκτός από το οπτικό ζουμ όταν:

- Λήψη σε λειτουργία αποεστίασης φόντου

- Λήψη σε εφέ χρώματος

- Στην επιλογή σκηνικού, επιλέγεται η λειτουργία (HDR διόρ. οπίσθ. φωτισμ.)

- Λήψη σε λειτουργία 3D

- Η λειτουργία κλείστρου χαμόγελου είναι ενεργή.

- Όταν το [Χρονοδιακόπτης] είναι ρυθμισμένο σε [Αυτοπορτραίτο ενός ατόμου] ή [Αυτοπορτραίτο δύο ατόμων].

Δεν είναι δυνατή η επιλογή της λειτουργίας ανίχνευσης προσώπου.

- Μπορείτε να επιλέξετε την ανίχνευση προσώπου μόνον όταν η λειτουργία εστίασης είναι ρυθμισμένη στο [Πολλαπλή AF] και η λειτουργία φωτομέτρου είναι ρυθμισμένη στο [Πολλαπλή].

- Δεν μπορείτε να επιλέξετε την ανίχνευση προσώπου όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κοντινής εστίασης.

Το φλας δεν λειτουργεί.

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φλας όταν:

- Λήψη σε λειτουργία αποεστίασης φόντου

- Έχει επιλεγεί η λειτουργία ριπής. [Πληροφ.]

- Είναι επιλεγμένη η λειτουργία (Μείωση θολώματος κίνησης), (Νυχτερινό σκηνικό), (Ημίφως σε λήψεις με το χέρι), (Υψηλή ευαισθησία) ή (Πυροτεχνήματα) σε Επιλογή σκηνικού.

- Γίνεται λήψη σε λειτουργία ευφυούς ημικυκλικού πανοράματος.

- Λήψη σε λειτουργία 3D

- Γίνεται λήψη σε λειτουργία ταινίας.

- Ρυθμίστε το φλας σε [Ναι] σε λειτουργία κοντινής εστίασης, όταν είναι επιλεγμένο το εφέ φωτογραφίας ή όταν η επιλογή σκηνικού είναι ρυθμισμένη σε λειτουργία (Τοπία), (HDR διόρ. οπίσθ. φωτισμ.), (Φαγητά), (Κατοικίδιο), (Παραλία), (Χιόνι) ή (Κλείστρο υψηλής ταχύτητας). [Πληροφ.]

Εμφανίζονται θολά, λευκά, κυκλικά στίγματα σε εικόνες που έχουν φωτογραφηθεί με τη χρήση φλας.

- Το φως του φλας αντανακλάται στα σωματίδια (σκόνη, γύρη, κτλ.) του αέρα και εμφανίζεται στην εικόνα. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. [Πληροφ.]

Η λειτουργία κοντινής λήψης (Μάκρο/Εστίαση Ναι) δεν λειτουργεί.

- Στην επιλογή σκηνικού, επιλέγεται η λειτουργία (Τοπία), (Νυχτερινό σκηνικό) ή (Πυροτεχνήματα).

- Όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία κοντινής εστίασης, η απόσταση λήψης είναι περίπου 3 cm έως 20 cm.

- [Μάκρο] είναι ρυθμισμένο σε [Αυτόματα] στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Γίνεται λήψη σε λειτουργία ευφυούς ημικυκλικού πανοράματος

- Λήψη σε λειτουργία 3D

- Γίνεται λήψη σε λειτουργία ημικυκλικού πανοράματος 3D

- Γίνεται λήψη σε σάρωση πολλαπλών γωνιών

- Όταν η λειτουργία κλείστρου χαμόγελου είναι ενεργοποιημένη.

- Σε εύκολη λειτουργία

- Όταν το [Χρονοδιακόπτης] είναι ρυθμισμένο σε [Αυτοπορτραίτο ενός ατόμου] ή [Αυτοπορτραίτο δύο ατόμων].

Δεν είναι δυνατό να απενεργοποιηθεί η λήψη μάκρο.

- Δεν υπάρχει καμία λειτουργία για την εξαναγκαστική απενεργοποίηση της λήψης μάκρο. Σε λειτουργία [Αυτόματα], μπορείτε να κάνετε λήψη ακόμα και ενός μακρινού θέματος.

Δεν εμφανίζονται η ημερομηνία και η ώρα στην οθόνη.

- Ενώ φωτογραφίζετε, δεν εμφανίζονται η ημερομηνία και η ώρα. Εμφανίζονται μόνο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Η τιμή F και η ταχύτητα του κλείστρου αναβοσβήνουν όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής.

- Η έκθεση είναι λάθος. Διορθώστε την έκθεση. [Πληροφ.]

Τα χρώματα της εικόνας δεν είναι σωστά.

- Είναι επιλεγμένο το εφέ φωτογραφίας. [Πληροφ.]

- Ρυθμίστε το [Ισορροπία λευκού]. [Πληροφ.]

Στην εικόνα εμφανίζεται θόρυβος όταν κοιτάτε την οθόνη σε σκοτεινά μέρη.

- Η κάμερα επιδιώκει να αυξήσει την ορατότητα της οθόνης φωτίζοντας προσωρινά την εικόνα υπό συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Δεν έχει επίπτωση στην εγγεγραμμένη εικόνα.

Υπάρχει μια σκοτεινή σκιά στην εικόνα.

- Ανάλογα με τη φωτεινότητα του θέματος, ίσως δείτε μια σκοτεινή σκιά όταν αλλάζετε το διάφραγμα. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Τα μάτια του θέματος βγαίνουν κόκκινα.

- Ρυθμίστε το [Μείωση κόκ ματιών] σε [Αυτόματα] ή [Ναι]. [Πληροφ.]

- Φωτογραφίστε το θέμα χρησιμοποιώντας το φλας σε απόσταση μικρότερη από το εύρος του φλας.

- Φωτίστε το δωμάτιο και φωτογραφήστε το θέμα.

- Ρετουσάρετε την εικόνα με το [Ρετουσάρισμα] [Διόρθωση κόκκινων ματιών] στο μενού προβολής [Πληροφ.], ή διορθώστε χρησιμοποιώντας το "PMB". [Πληροφ.]

Εμφανίζονται κουκκίδες και παραμένουν στην οθόνη.

- Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Οι κουκκίδες αυτές δεν εγγράφονται.

Δεν είναι δυνατή η φωτογράφηση διαδοχικών εικόνων.

- Δεν μπορείτε να κάνετε λήψη εικόνων διαδοχικά ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλείστρου χαμόγελου.

- Η εσωτερική μνήμη ή η κάρτα μνήμης είναι γεμάτη. Διαγράψτε τις άχρηστες εικόνες. [Πληροφ.]

- Το επίπεδο μπαταρίας είναι χαμηλό. Εισάγετε μια φορτισμένη μπαταρία.

Η ίδια εικόνα φωτογραφίζεται αρκετές φορές.

- Ρυθμίστε το [Ρυθμίσεις συνεχούς λήψης] σε [Όχι]. [Πληροφ.]

- Το [Αναγνώριση σκηνής] είναι ρυθμισμένο σε [Προηγμένο]. [Πληροφ.]

Τα κουμπιά και εικονίδια δεν εμφανίζονται πλέον.

- Αν αγγίξετε , όλες οι ενδείξεις θα σβήσουν. Αγγίξτε το στη δεξιά πλευρά της οθόνης για λίγα δευτερόλεπτα.

- Ενώ αγγίζετε το άνω δεξί τμήμα της οθόνης κατά τη λήψη εικόνων, τα κουμπιά ή τα εικονίδια απενεργοποιούνται προσωρινά. Τα κουμπιά και τα εικονίδια θα εμφανιστούν ξανά όταν πάρετε τα δάχτυλά σας από την οθόνη.

Πίσω στην κορυφή