Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Προφυλάξεις/Πληροφορίες για αυτήν την κάμερα > Αριθμός ακίνητων εικόνων και εγγράψιμος χρόνος ταινιών > Αριθμός ακίνητων εικόνων

## Αριθμός ακίνητων εικόνων

Ο αριθμός των ακίνητων εικόνων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και την κάρτα μνήμης.
(Μονάδες: Εικόνες)

Μέγεθος | Εσωτερική μνήμη | Κάρτα μνήμης που έχει διαμορφωθεί με αυτήν την κάμερα
Περίπου 19 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB
16M | 3 | 335 | 670 | 1350 | 2700
10M | 4 | 430 | 860 | 1700 | 3450
5M | 7 | 730 | 1450 | 2950 | 5900
VGA | 98 | 9600 | 19000 | 38500 | 40000
16:9(12M) | 3 | 355 | 710 | 1400 | 2850
16:9(2M) | 21 | 2100 | 4250 | 8600 | 17000

Παρατηρήσεις

- Όταν ο αριθμός των υπολειπόμενων εικόνων προς λήψη είναι μεγαλύτερος από 9.999, εμφανίζεται η ένδειξη ">9999".

- Όταν γίνει αναπαραγωγή μιας εικόνας που καταγράφηκε με άλλες κάμερες σε αυτήν την κάμερα, η εικόνα ενδεχομένως να μην εμφανίζεται στο πραγματικό μέγεθος εικόνας.

Πίσω στην κορυφή