Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Vianmääritys > Vianmääritys > Tietokoneet

## Tietokoneet

”Memory Stick” -korttipaikalla varustettu tietokone ei tunnista ”Memory Stick Micro” -korttia.

- Tarkasta, että tietokone ja ”Memory Stick” -luku-/kirjoituslaite tukevat ”Memory Stick Micro” -korttia.

- Jos tietokone ei tue ”Memory Stick Micro” -korttia, kytke kamera tietokoneeseen. Tietokone tunnistaa ”Memory Stick Micro” -kortin. [Tietoja]

Tietokone ei tunnista kameraa.

- Valitse [USB-liitännän asetus]-asetukseksi [Mass Storage]. [Tietoja]

- Käytä USB-monikäyttöliitäntäkaapelia (mukana).

- Irrota USB-kaapeli sekä tietokoneesta ja kamerasta ja liitä se uudelleen kunnolla.

- Irrota tietokoneen USB-liittimistä kaikki muut laitteet paitsi kamera, näppäimistö ja hiiri.

- Kytke kamera suoraan tietokoneeseen, ei USB-keskittimen tai muun laitteen kautta.

- Valitse [USB-virtalähde]-asetukseksi [Pois]. Tietokone ehkä tunnistaa kameran.

Kuvia ei voi tuoda.

- Kytke kamera tietokoneeseen oikein USB-kaapelilla. [Tietoja]

- Jos otat kuvia käyttämällä tietokoneella alustettua muistikorttia, et ehkä pysty tuomaan kuvia tietokoneeseen. Kuvaa käyttämällä kamerassa alustettua muistikorttia. [Tietoja]

Kun USB-yhteys on muodostettu, PMB ei käynnisty automaattisesti.

- Muodosta USB-yhteys, kun tietokone on kytketty päälle.

Kun USB-yhteys on muodostettu, PMB Portable ei käynnisty.

- Aseta [LUN-asetus]-vaihtoehdoksi [Useita]. [Tietoja]

- Valitse [USB-liitännän asetus]-asetukseksi [Mass Storage]. [Tietoja]

- Liitä tietokone verkkoon.

Kuvia ei voi toistaa tietokoneessa.

- Jos käytät PMB-ohjelmaa, katso PMB Help. [Tietoja]

- Pyydä ohjeita tietokoneen tai ohjelmiston valmistajalta.

Häiriöäänet keskeyttävät kuvan ja äänen, kun katsot videota tietokoneessa.

- Toistat videota suoraan muistikortista. Tuo video tietokoneelle PMB-ohjelmalla ja toista se sitten. [Tietoja]

Tietokoneesta vietyjä kuvia ei voi katsella kameralla.

- Vie ne kansioon, jonka kamera tunnistaa, esim. ”101MSDCF”.

- Käytä PMB-ohjelmistoa tällä kameralla tietokoneeseen tallennettujen kuvien toistoon.

- Rekisteröi kuva kuvatietokantatiedostoon ja toista se [Pvm. -näkymä]-toiminnolla. [Tietoja]

- Tapahtumanäkymä ei ole käytettävissä tässä kamerassa.

Takaisin ylös