Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Taille image fixe/Taille d’image panoramique

## Taille image fixe/Taille d’image panoramique

Taille d’image lors de la prise de vue d’images fixes
Taille d’image fixe 3D
Taille d’image en Mode Facile
Taille d’image lors de la prise de vue en mode Panorama par balayage
La taille d’image détermine la taille du fichier d’image qui est enregistré lorsque vous prenez une image.
Plus la taille d’image est grande, plus de détails sont reproduits lorsque l’image est imprimée sur un papier grand format. Plus la taille d’image est petite, plus il est possible d’enregistrer des images.
« Qualité d’image » et « taille d’image »
Une image numérique est constituée par une multitude de petits points appelés pixels. Si elle contient un grand nombre de pixels (A), la taille de l’image augmente, elle prend plus de mémoire et elle est affichée en détails fins. La « taille d’image » s’exprime en nombre de pixels. Ces différences ne sont pas visibles sur l’écran de l’appareil, mais la finesse des détails et la durée de traitement des données ne sont pas les mêmes lors de l’impression ou de la visualisation sur un écran d’ordinateur.

1. Taille d’image : 16M

4608 pixels × 3456 pixels = 15 925 248 pixels

1. Taille d’image : VGA

640 pixels × 480 pixels = 307 200 pixels
De nombreux pixels (Qualité d’image fine et grande taille de fichier)
Peu de pixels (Qualité d’image grossière, mais petite taille de fichier)

### Taille d’image lors de la prise de vue d’images fixes

1. (Taille image fixe) la taille souhaitée

Lorsque le bouton n’est pas affiché sur le côté gauche de l’écran, touchez MENU.

| Taille d’image fixe | Consignes d’utilisation | Affichage sur l’écran
| (4608×3456) | Pour impressions jusqu’au format A3+ | Les images sont affichées en rapport de format 4:3.
| (3648×2736) | Pour impressions jusqu’au format A3
| (2592×1944) | Pour impressions de 10×15 cm jusqu’au format A4
| (640×480) | Pour joindre à des e-mails
| (4608×2592) | Pour visualisation sur un téléviseur haute définition et impression jusqu’au format A3 | Les images rempliront tout l’écran.
| (1920×1080) | Pour visualisation sur un téléviseur haute définition

### Taille d’image fixe 3D

1. MENU (Taille image fixe) la taille souhaitée

| (4608×3456) | Pour impressions jusqu’au format A3+
| (4608×2592) | Pour visualisation sur un téléviseur haute définition et impression jusqu’au format A3

Remarque

- Lorsque vous imprimez des images fixes enregistrées en rapport de format 16:9 ou des images panoramiques, il se peut que les deux bords soient coupés.

### Taille d’image en Mode Facile

1. MENU (Taille image fixe) la taille souhaitée

| Grande | Prend des images en taille [16M].
| Petite | Prend des images en taille [5M].

### Taille d’image lors de la prise de vue en mode Panorama par balayage

1. MENU (Taille d’image panoramique) la taille souhaitée

Lorsque le bouton n’est pas affiché sur le côté gauche de l’écran, touchez MENU.

| (16:9) (Horizontal : 1920 × 1080) | [16:9] n’est disponible que pour la prise de vue 3D.
| (Standard) (Horizontal : 4912 × 1080) (Vertical : 3424 × 1920) | Prend les images en taille standard.
| (Large) (Horizontal : 7152 × 1080) (Vertical : 4912 × 1920) | Prend les images en large taille.
| (Haute résolution) (Horizontal : 10480 × 4096) | Prend un panorama à haute résolution en 43M.

Remarques

- Si vous ne pouvez pas imprimer des images panoramiques enregistrées en taille [Haute résolution] du fait de leur grande taille, utilisez la fonction Redimensionner du logiciel « PMB » fourni. « PMB » vous permet de redimensionner, à 50 %, etc., des images panoramiques enregistrées en [Haute résolution].

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Haut