Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Flash

## Flash

1. (Flash) le mode souhaité

Si le bouton n’est pas affiché sur le côté gauche de l’écran, touchez MENU.

| (Auto) | Le flash fonctionne lors de la prise de vue dans des conditions de faible éclairage ou de contre-jour.
| (Activé) | Le flash fonctionne toujours.
| (Sync lente) | Le flash fonctionne toujours. La vitesse d’obturation est lente dans les endroits sombres pour que la partie de l’arrière-plan hors de la portée du flash soit nette.
| (Désactivé) | Le flash ne fonctionne pas.

Lorsque des « points blancs circulaires » apparaissent sur des images prises au flash
Ils sont provoqués par des particules (poussière, pollen, etc.) flottant près de l’objectif. Lorsqu’elles sont accentuées par le flash de l’appareil, elles apparaissent comme points blancs circulaires.
Comment réduire les « points blancs circulaires » ?

- Éclairez la pièce et prenez le sujet sans flash.

- Sélectionnez (Anti-flou de mouvement) ou (Sensibil élevée) en mode Sélection scène. ([Flash] est placé sur [Désactivé].)

Remarques

- Le flash émet deux éclairs. Le premier éclair règle la quantité de lumière.

- est affiché pendant la charge du flash.

- Vous ne pouvez pas utiliser le flash pendant la prise de vue en rafale.

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions ou paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR » [Détails] et « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Haut