Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Használat a számítógéppel > Mozgóképeket tartalmazó lemez készítése > Módszer kiválasztása mozgóképeket tartalmazó lemez készítéséhez

## Módszer kiválasztása mozgóképeket tartalmazó lemez készítéséhez

Az egyes lemeztípusok jellemzői
Lemez készítése más eszközzel, nem számítógéppel
A fényképezőgéppel rögzített, számítógépre importált AVCHD mozgóképekből lemez készíthető.
Válassza ki a lemezlejátszónak megfelelő módszert.
A mozgóképeket tartalmazó lemez „PMB” programmal történő elkészítésével kapcsolatos részleteket lásd: „PMB Help”.
A mozgóképek számítógépre importálásával kapcsolatban lásd: „Képek importálása számítógépre” [Részletek] (Windows)/[Részletek] (Macintosh).

Lejátszó | Lemeztípus | Készítési módszer
Blu-ray lemezt lejátszó készülékek (Blu-ray lemezlejátszó, PlayStation 3 stb.) |  | Mozgóképek importálása számítógépre a „PMB” programmal és Blu-ray lemez készítése
AVCHD formátumot lejátszó készülékek (Sony Blu-ray lemezlejátszó, PlayStation 3 stb.) |  | Mozgóképek importálása számítógépre a „PMB” programmal és AVCHD formátumú lemez készítése
AVCHD formátumú lemez készítése DVD-íróval/felvevővel (nem a DVDirect Express készülékkel)
Egyszerű DVD-lejátszó készülékek (DVD-lejátszó, DVD-t lejátszó számítógép stb.) |  | Mozgóképek importálása számítógépre a „PMB” programmal és normál felbontásos (STD) képminőségű lemez készítése

Megjegyzések

- Ha a Sony DVDirect DVD-íróval készít lemezt, az adatok áttöltéséhez használja a DVD-író memóriakártya helyét, vagy csatlakoztassa a DVD-írót USB-kapcsolattal.

- A Sony DVDirect DVD-író használata esetén ellenőrizze, hogy a firmware frissítve lett-e a legújabb verzióra.

### Az egyes lemeztípusok jellemzői

| A Blu-ray lemezek használata lehetővé teszi, hogy nagy felbontású (HD) képminőségű mozgóképeket rögzítsen, és a felvételek időtartama meghaladhatja a DVD-lemezekét.
| A nagy felbontású (HD) képminőségű mozgóképek rögzíthetők DVD adathordozókra, például DVD-R lemezekre, és nagy felbontású (HD) képminőségű lemez készül. A nagy felbontású (HD) képminőségű lemezek lejátszhatók AVCHD formátumot támogató lejátszó készülékeken, például Sony Blu-ray lemezlejátszón vagy egy PlayStation 3 konzolon. A lemezeket nem lehet lejátszani egyszerű DVD-lejátszókon.
| A nagy felbontású (HD) képminőségű mozgóképekből konvertált normál felbontásos (STD) képminőségű mozgóképek rögzíthetők DVD adathordozókra, például DVD-R lemezekre, és normál felbontású (STD) képminőségű lemez készül.

A „PMB” programmal használható lemeztípusok
A következő 12 centiméteres lemezek használhatók a „PMB” programmal. További információk a Blu-ray lemezekről: [Részletek].
DVD-R / DVD+R / DVD+R DL: Nem lehet újraírni.
DVD-RW / DVD+RW: Újraírható és újból használható.

- A PlayStation 3 konzolt mindig frissíteni kell a legfrissebb elérhető PlayStation 3 rendszerszoftver-verzióra.

- Egyes országokban/térségekben a PlayStation 3 nem érhető el.

### Lemez készítése más eszközzel, nem számítógéppel

Lemez készíthető Blu-ray felvevővel vagy DVD-íróval is. A készíthető lemezek fajtája a használt készüléktől függ.

Készülékek | Lemeztípus
Normál képminőségű Blu-ray vagy DVD-lemezt készíthet Blu-ray felvevővel. |
AVCHD vagy normál (STD) felbontású lemezt készíthet DVD-íróval (nem a DVDirect Express készülékkel). |
Normál (STD) felbontású lemezt készíthet például egy HDD felvevővel. |

Megjegyzések

- A lemezek készítésével kapcsolatban további részleteket a használt készülékhez mellékelt használati útmutatóban olvashat.

- Ha a Sony DVDirect DVD-íróval készít lemezt, az adatok áttöltéséhez használja a DVD-író memóriakártya helyét, vagy csatlakoztassa a DVD-írót USB-kapcsolattal.

- A Sony DVDirect DVD-író használata esetén ellenőrizze, hogy a firmware frissítve lett-e a legújabb verzióra.

Vissza a tetejére