Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Soluzione dei problemi > Soluzione dei problemi > Pacco batteria e alimentazione

## Pacco batteria e alimentazione

Non è possibile inserire il pacco batteria nella fotocamera.

- Accertarsi che la direzione del pacco batteria sia corretta ed inserirlo finché la leva di espulsione della batteria è bloccata.

Non è possibile accendere la fotocamera.

- Dopo aver inserito il pacco batteria nella fotocamera, potrebbe volerci un pò di tempo prima che la fotocamera venga alimentata.

- Accertarsi che il pacco batteria sia inserito correttamente.

- Il pacco batteria è scarico. Caricare il pacco batteria.

- I terminali del pacco batteria sono sporchi. Pulire con delicatezza usando un panno morbido.

- Controllare che il tipo di pacco batteria sia NP-BN o NP-BN1.

Improvvisamente la fotocamera si spegne.

- A seconda della fotocamera e della temperatura della batteria, l’alimentazione potrebbe disattivarsi automaticamente per proteggere la fotocamera. In questo caso, un messaggio si visualizza sullo schermo prima che la fotocamera si spenga.

- Se non si usa la fotocamera per un certo periodo di tempo mentre è accesa e [Risparmio energia] è impostato su [Standard] o [Resistenza] la fotocamera si spegne automaticamente per evitare il consumo del pacco batteria. Riaccendere la fotocamera.

- Se non si usa la fotocamera per un certo periodo di tempo mentre è accesa e [Risparmio energia] è impostato su [Spento] o la fotocamera è collegata all’alimentatore CA per fornire la corrente, lo schermo si scurisce automaticamente per evitare la variazione di luminosità sullo schermo. Toccare di nuovo lo schermo per visualizzare.

L’indicatore di carica rimanente è sbagliato.

- Ciò viene causato quando si usa la fotocamera in un luogo molto caldo o freddo.

- Si è verificata una differenza tra l’indicatore di carica rimanente e la carica effettiva rimanente della batteria. Scaricare completamente una volta il pacco batteria, quindi caricarlo per correggere l’indicazione. L’indicatore di carica rimanente potrebbe non essere corretto in certe circostanze.

- La capacità del pacco batteria diminuisce con il passar del tempo e con l’uso ripetuto. Se il tempo operativo diminuito tra le cariche diventa significativo, probabilmente è ora di sostituirlo con un altro nuovo.

La spia di alimentazione/carica della fotocamera lampeggia durante la carica del pacco batteria.

- Controllare che il tipo di pacco batteria sia NP-BN o NP-BN1.

- La spia di alimentazione/carica della fotocamera lampeggia in modo infrequente quando si usa un pacco batteria che non è stato usato per molto tempo. In tali casi, rimuovere il pacco batteria dalla fotocamera e reinserirlo.

- Per i dettagli, vedere “Batteria” [Dettagli].

Il pacco batteria non è carico anche se la spia di alimentazione/carica si spegne e la carica è terminata.

- Ciò accade quando si carica il pacco batteria in un luogo molto caldo o freddo. Caricare il pacco batteria entro il campo appropriato di temperatura per la carica tra 10 °C e 30 °C.

Torna all’inizio