Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Precauzioni/Informazioni su questa fotocamera > Numero di fermi immagine e tempo registrabile dei filmati > Tempo registrabile dei filmati

## Tempo registrabile dei filmati

La seguente tabella indica i tempi massimi approssimativi di registrazione. Il tempo registrabile potrebbe variare a seconda delle condizioni di ripresa e della scheda di memoria.
(h (ora), m (minuto))

Qualità/Dimensione | Memoria interna | Scheda memoria formattata con questa fotocamera
Circa 19 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB
AVC HD 24M (FX) |  | 10m (10m) | 20m (20m) | 40m (40m) | 1h 30m (1h 30m)
AVC HD 17M (FH) |  | 10m (10m) | 25m (25m) | 1h (1h) | 2h (2h)
AVC HD 9M (HQ) |  | 25m (15m) | 50m (35m) | 1h 45m (1h 20m) | 3h 35m (2h 45m)
MP4 12M |  | 15m | 40m | 1h 20m | 2h 45m
MP4 6M |  | 35m | 1h 15m | 2h 40m | 5h 20m
MP4 3M |  | 1h 10m | 2h 20m | 4h 55m | 9h 55m

Il numero in ( ) è il tempo minimo registrabile.

- La ripresa continua è possibile per circa 29 minuti alla volta. La dimensione massima di un file di filmato in formato MP4 è fino a circa 2 GB.

Nota

- Il tempo registrabile dei filmati varia perché la fotocamera è dotata di VBR (Variable Bit-Rate = velocità di trasmissione variabile), che regola automaticamente la qualità dell’immagine a seconda della scena di ripresa.
  Quando si registra un soggetto in movimento rapido, l’immagine è più nitida ma il tempo registrabile è minore perché maggiore memoria è necessaria per la registrazione.
  Il tempo registrabile varia anche a seconda delle condizioni di ripresa, del soggetto o delle impostazioni della qualità/della dimensione dell’immagine.

Torna all’inizio