Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle funzioni 3D > Funzioni 3D > Nome del file dell’immagine 3D

## Nome del file dell’immagine 3D

Un’immagine 3D è composta sia da file JPEG che MPO.
Se si importano in un computer le immagini riprese usando le funzioni 3D, i dati di immagine vengono memorizzati sul computer nel seguente modo.

| Nome del file sul computer | Utilizzo
Fermo immagine 3D | DSC0.JPG DSC0.MPO | Per la riproduzione di immagini 3D su un televisore 3D
Panorama in movimento 3D | DSC0.JPG DSC0.MPO | Per la riproduzione di immagini 3D su un televisore 3D
Ang. multiplo in movimento | DSC0.JPG DSC0.MPO | Per la riproduzione di immagini 3D su un televisore 3D
DSC0.JPG DSC0.MPO | Riprende un’immagine che può essere riprodotta come un’immagine stereoscopica inclinando la fotocamera a destra o a sinistra e un’immagine che può essere riprodotta su un televisore 3D.

- Se si riprendono le immagini 3D nel modo [Ang. multiplo in movimento], i file JPEG e i file MPO vengono memorizzati sul computer per la riproduzione sulla fotocamera e su un televisore 3D, rispettivamente.

- Se si cancella il file JPEG o il file MPO che contiene un’immagine 3D, quell’immagine 3D potrebbe non essere riprodotta con successo.

Torna all’inizio