Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione del modo REG > i-Panorama in movimento

## i-Panorama in movimento

Consente di creare un’immagine panoramica dalle immagini composite. La fotocamera rileva anche automaticamente i visi delle persone o i soggetti in movimento.

1. Impostare la fotocamera sul modo di ripresa.

1. (Modo REG) (i-Panorama in movimento)

1. Allineare la fotocamera con l’estremità del soggetto da riprendere e premere il pulsante di scatto.

- Prima della ripresa appare una parte nera e traslucida (A). Quella parte non sarà registrata.

- Toccare (B) per cambiare la direzione di ripresa.

1. Fare la panoramica con la fotocamera fino all’estremità della guida (C), seguendo l’indicazione della freccia sullo schermo.

Ripresa delle immagini panoramiche ad alta risoluzione
Se si imposta [Dimens. imm. panorama] su (Alta risoluzione), è possibile riprendere un’immagine panoramica da 43 megapixel (10480×4096).

1. Tenere verticalmente la fotocamera.

1. Toccare / sullo schermo per selezionare la direzione di ripresa.

1. Eseguire la panoramica con la fotocamera per riprendere.

Suggerimenti per riprendere un’immagine panoramica
Fare la panoramica con la fotocamera in un arco ad una velocità costante nella direzione indicata sullo schermo. I soggetti a riposo sono più adatti per le riprese panoramiche che i soggetti in movimento.
Raggio più corto possibile.
Direzione verticale
Direzione orizzontale

- Prima premere parzialmente il pulsante di scatto per bloccare la messa a fuoco e l’esposizione. Quindi premere completamente il pulsante di scatto ed eseguire la panoramica o inclinare la fotocamera.

- Se una sezione con forme o scene molto varie è concentrata lungo un bordo dello schermo, la composizione dell’immagine potrebbe non riuscire. In tal caso, regolare la composizione del fotogramma in modo che la sezione sia al centro dell’immagine, quindi riprendere di nuovo.

Note

- Se non è possibile eseguire la panoramica con la fotocamera sull’intero soggetto entro il tempo stabilito, viene creata un’area grigia nell’immagine composta. Se ciò accade, spostare la fotocamera più velocemente per registrare un’immagine panoramica completa.

- Poiché diverse immagini vengono attaccate insieme, la parte attaccata non sarà registrata in modo uniforme.

- In condizioni di scarsa illuminazione, le immagini panoramiche potrebbero essere sfocate o la ripresa potrebbe non riuscire.

- Con le luci che tremolano, come le luci a fluorescenza, la luminosità o il colore dell’immagine combinata non sarà sempre uguale.

- Quando l’intero angolo della ripresa panoramica e l’angolo AE/AF bloccato sono molto diversi in luminosità, colore e messa a fuoco, la ripresa non riuscirà. Se ciò accade, cambiare l’angolo AE/AF bloccato e riprendere di nuovo.

- Panorama in movimento non è adatto per le seguenti situazioni:

- I soggetti sono troppo vicini alla fotocamera

- Le immagini con poco contrasto, come il cielo, la spiaggia sabbiosa o il prato

- Le immagini con cambiamenti costanti, come le onde o le cascate

- Non è possibile creare immagini panoramiche nelle seguenti situazioni:

- Si esegue la panoramica con la fotocamera troppo rapidamente o troppo lentamente.

- C’è troppa vibrazione della fotocamera.

- Si potrebbe non essere in grado di impostare alcune funzioni o le voci MENU a seconda del modo REG selezionato. Per i dettagli, vedere “Funzioni non disponibili in alcuni modi REG” [Dettagli] e le “Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG.” [Dettagli]

Argomento collegato
Scorrimento delle immagini panoramiche per la visualizzazione
Dim. fermo imm./Dimens. imm. panorama
Torna all’inizio