Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > MENU-onderdelen (Opnemen) > Scèneherkenning

## Scèneherkenning

Geavanceerde functie
De camera herkent de opnameomstandigheden automatisch en maakt vervolgens de opname. Wanneer een beweging wordt vastgesteld, wordt de ISO-gevoeligheid verhoogd overeenkomstig de beweging om onderwerpbewegingen te verminderen. Wanneer de camera is ingesteld op intelligente automatische functie, kunt u [Geavanceerd] selecteren waarbij de camera automatisch twee beelden opneemt.
In de scèneherkenningsfunctie verschilt de positie van een pictogram op het scherm, afhankelijk van of de camera een scène of omstandigheid herkent. Als de camera een scène herkent, worden pictogrammen en gidsen, zoals (Portretopname), (Kind), (Nachtportret), (Nachtscène), (Tegenlicht portret), (Tegenlicht), (Landschap), (Macro), (Superclose-up), (Spotlight) of (Weinig licht), afgebeeld op de eerste regel. Als de camera een omstandigheid herkent, worden pictogrammen, zoals (statief) en (bewegen), afgebeeld op de tweede regel. De camera kan zowel de scène als omstandigheid herkennen, of slechts een van beide.

1. (Opn. functie) (Intelligent automatisch)

1. MENU (Scèneherkenning) gewenste functie

| (Autom.) | Wanneer de camera de scène herkent, worden automatisch de optimale instellingen gemaakt en het beeld opgenomen.
| (Geavanceerd) | Wanneer de camera de scène herkent, worden automatisch de optimale instellingen gemaakt. Wanneer de camera (Nachtscène), (Nachtportret), (Tegenlicht) of (Tegenlicht portret) herkent, verandert deze automatisch de instelling en neemt nog een beeld op. Wanneer u 2 beelden achter elkaar opneemt, wordt het + teken op het pictogram groen. Wanneer twee frames worden opgenomen, worden de twee beelden onmiddellijk na de opname naast elkaar weergegeven. Wanneer [Dichte-ogenvermind.] wordt afgebeeld, worden automatisch twee beelden opgenomen en wordt het beeld waarop het onderwerp de ogen open heeft automatisch geselecteerd. [Details]

Opmerkingen

- De scèneherkenningsfunctie werkt niet wanneer u beelden in een andere zoomfunctie opneemt dan de optische zoomfunctie.

- In de functie scherpstellen-volgen, worden (Portretopname), (Nachtportret) en (Tegenlicht portret) niet herkend.

- De beschikbare flitserinstellingen zijn [Autom.] en [Uit].

- Mogelijk worden deze scènes niet herkend, afhankelijk van de omstandigheden.

- Als de omgeving trillingen doorgeeft aan de camera wanneer de instellingen (Statief) en (Nachtscène) tegelijkertijd worden herkend, wordt de instelling (Statief) mogelijk niet herkend.

- Soms leidt het tot een langere sluitertijd wanneer een scène tegelijkertijd wordt herkend als een (statief) en (Nachtscène). Houd de camera stil tijdens het maken van de opname.

- Mogelijk kunt u sommige MENU-onderdelen niet instellen, afhankelijk van de geselecteerde opnamefunctie. Voor meer informatie, zie "MENU-onderdelen die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties". [Details]

### Geavanceerde functie

In de [Geavanceerd] functie, neemt de camera twee beelden achter elkaar op, waarbij de instellingen verschillen zoals hieronder beschreven, wanneer de camera (Nachtscène), (Nachtportret), (Tegenlicht) of (Tegenlicht portret) scènes herkent die wazig dreigen te worden. U kunt het beste beeld kiezen uit de twee opgenomen beelden.

| Eerste beeld* | Tweede beeld
| Opname met langzame-flitssynchronisatie | Opname met verhoogde gevoeligheid en verminderde camerabewegingen
| Opname met langzame-flitssynchronisatie en het gezicht dat door de flitser wordt verlicht als richtlijn | Opname met verhoogde gevoeligheid, het gezicht als richtlijn, en verminderde camerabewegingen
| Opname met langzame-flitssynchronisatie | Opname met een nog langere sluitertijd zonder verhoogde gevoeligheid
| Opname met de flitser | Opname met de helderheid en het contrast van de achtergrond ingesteld
| Opname met het gezicht dat door de flitser wordt verlicht als richtlijn | Opname met de helderheid en het contrast van het gezicht en de achtergrond ingesteld

* Wanneer [Flitser] is ingesteld op [Autom.].
Wat is de dichte-ogenverminderingsfunctie?
Indien ingesteld op [Geavanceerd], neemt de camera automatisch twee beelden achter elkaar* op wanneer deze (Portretopname) of (Kind) herkent. De camera zal automatisch het beeld selecteren, weergeven en opnemen waarop de ogen van het onderwerp niet knipperen. Als op beide beelden het onderwerp de ogen dicht heeft, wordt de mededeling "Dichte ogen gedetecteerd" afgebeeld.
* behalve wanneer de flitser afgaat of wanneer de sluitertijd lang is.
Terug naar boven