Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Feilsøking > Feilsøking > Datamaskiner

## Datamaskiner

"Memory Stick Micro" blir ikke gjenkjent av en datamaskin med "Memory Stick"-spor.

- Kontroller at datamaskinen og "Memory Stick" -leseren/skriveren støtter "Memory Stick Micro".

- Hvis "Memory Stick Micro" ikke er støttet, kobler du kameraet til datamaskinen. Datamaskinen vil deretter gjenkjenne "Memory Stick Micro". [Detaljer]

Datamaskinen din gjenkjenner ikke kameraet.

- Sett [Innst. for USB-tilkobl.] til [Mass Storage]. [Detaljer]

- Bruk USB-kabelen for flerbruksterminalen (inkludert).

- Koble USB-kabelen fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt til igjen.

- Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen fra datamaskinens USB-kontakter.

- Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen enhet.

- Sett [Strømfors. via USB] til [Av]. Datamaskinen vil kanskje gjenkjenne kameraet.

Kan ikke importere bilder.

- Koble sammen kameraet og datamaskinen din på riktig måte via USB. [Detaljer]

- Når du tar bilder med et minnekort som er formatert av en datamaskin, kan det hende du ikke vil kunne importere bildene til en datamaskin. Fotografer med et minnekort som er formatert av kameraet. [Detaljer]

Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB" automatisk.

- Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på.

Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB Portable".

- Still inn [LUN-innstillinger] på [Multi]. [Detaljer]

- Sett [Innst. for USB-tilkobl.] til [Mass Storage]. [Detaljer]

- Koble datamaskinen til nettverket.

Kan ikke spille av bilder på datamaskinen.

- Hvis du bruker "PMB", må du slå opp i "PMB Help". [Detaljer]

- Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.

Bildet og lyden forstyrres av støy når du ser en film på datamaskinen.

- Du spiller av filmen direkte fra minnekortet. Importer filmen til datamaskinen ved å bruke "PMB", og spill den av. [Detaljer]

Bilder som er eksportert fra en datamaskin, kan ikke vises på kameraet.

- Eksporter dem til en mappe som kameraet kjenner igjen, for eksempel "101MSDCF".

- Bruk "PMB" til å spille av bilder som er lagret på PC-en med dette kameraet.

- Registrer bildet i bildedatabasefilen, og spill av i [Datovisning]. [Detaljer]

- Begivenhetsvisning er ikke tilgjengelig for dette kameraet.

Til toppen