Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > MENU-elementer (opptak) > Bildestørrelse/Panoramabildestørrelse

## Bildestørrelse/Panoramabildestørrelse

Bildestørrelse for opptak av stillbilder
3D-stillbildestørrelse
Bildestørrelse i enkel modus
Bildestørrelse for opptak av panoramabilder
Bildestørrelsen avgjør størrelsen av bildefilen som lagres når du tar et bilde.
Jo større bildestørrelsen er, jo flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, jo flere bilder kan tas.
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller piksler. Hvis bildet inneholder et stort antall piksler (A), blir det stort, det legger beslag på mye minne, og det vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.

1. Bildestørrelse: 16M

4608 piksler × 3456 piksler = 15 925 248 piksler

1. Bildestørrelse: VGA

640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
Mange piksler (Fin bildekvalitet og stor filstørrelse)
Få piksler (Grovkornet bildekvalitet, men liten filstørrelse)

### Bildestørrelse for opptak av stillbilder

1. (Bildestørrelse) ønsket størrelse

Hvis denne knappen ikke vises på venstre side av skjermen, berører du MENU.

| Størrelse på stillbilder | Retningslinjer for bruk | Visning på skjermen
| (4608×3456) | For utskrifter med format på opptil A3+ | Bildene vises med størrelsesforholdet 4:3.
| (3648×2736) | For utskrifter med format på opptil A3
| (2592×1944) | For utskrifter med format fra 10×15 cm opptil A4
| (640×480) | For e-postvedlegg
| (4608×2592) | For visning på HD-TV (High Definition-TV) og utskrift i opptil A3- format | Bildene fyller hele skjermen.
| (1920×1080) | For visning på en HD-TV (High Definition-TV)

### 3D-stillbildestørrelse

1. MENU (Bildestørrelse) ønsket størrelse

| (4608×3456) | For utskrifter med format på opptil A3+
| (4608×2592) | For visning på HD-TV (High Definition-TV) og utskrift i opptil A3- format

Merk

- Når du skriver ut stillbilder med størrelsesforholdet 16:9 og panoramabilder, kan begge kantene bli beskåret.

### Bildestørrelse i enkel modus

1. MENU (Bildestørrelse) ønsket størrelse

| Stor | Tar bilder med størrelsen [16M].
| Liten | Tar bilder med størrelsen [5M].

### Bildestørrelse for opptak av panoramabilder

1. MENU (Panoramabildestørrelse) ønsket størrelse

Hvis denne knappen ikke vises på venstre side av skjermen, berører du MENU.

| (16:9) (Horisontalt: 1920 × 1080) | [16:9] er tilgjengelig kun for 3D-fotografering.
| (Standard) (Horisontalt: 4912 × 1080) (Vertikalt: 3424 × 1920) | Fotograferer med standard bildestørrelse.
| (Vid) (Horisontalt: 7152 × 1080) (Vertikalt: 4912 × 1920) | Fotograferer med vid bildestørrelse.
| (Høy oppløsning) (Horisontalt: 10480 × 4096) | Tar høyoppløste panoramabilder med størrelsen 43M.

Merknader

- Hvis du ikke kan skrive ut panoramabilder som er tatt med [Høy oppløsning]-størrelse, fordi de er for store, kan du bruke funksjonen for størrelsesendring i den inkluderte programvaren "PMB". "PMB" setter deg i stand til å endre størrelsen på panoramabilder som er tatt opp med [Høy oppløsning] til f.eks. 50%.

- Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Til toppen