Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke 3D-funksjoner > Ta 3D-bilder > 3D-panorama

## 3D-panorama

Flere bilder tas mens kameraet beveger seg, og disse bildene settes sammen til et 3D-bilde.
Bildet kan spilles av på en 3D-TV.

1. Still inn kameraet på opptaksmodus.

1. (Opptaksmodus) (3D-fotografering) (3D-panorama)

1. Plasser kameraet så det passer med enden av motivet som skal fotograferes, og trykk på lukkerknappen.

- En sort, gjennomskinnelig del (A) viser seg før bildet tas. Den delen vil ikke komme med på bildet.

- I (3D-panorama)-modus kan du endre fotograferingsretningen ved å berøre (B).

1. Panorer kameraet til enden av veiviseren (C) i samsvar med anvisningen på skjermen.

Tips for fotografering i 3D-panoramamodus
For å ta 3D-bilder på riktig måte, må du panorere kameraet sakte. (Ta sikte på å fullføre en halvsirkel på 5 sekunder.)
Hvis du panorerer for raskt eller for langsomt, vises en melding på skjermen.
Vi anbefaler at du øver flere ganger før du tar bildet.
Et stillestående motiv er best egnet for 3D-bilder.

- Bestem scenen og trykk lukkerknappen halvveis ned, slik at du kan låse fokus, eksponering og hvitbalanse. Trykk så lukkerknappen helt ned, og panorer kameraet.

Merknader

- 3D-opptak egner seg ikke i følgende situasjoner:

- Når motivet er stort

- Når motivet flytter seg

- Når hovedmotivet i bildet er for nær kameraet

- Motiv med liten kontrast, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen

- 3D-bilder består av en JPEG-fil og en MPO-fil. Hvis noen av disse filene blir slettet fra datamaskinen, vil kameraet kanskje ikke fungere som det skal.

- Hvis du ikke kan panorere over hele motivet i løpet av den tiden du har til rådighet, vises et grått område i det sammensatte bildet. Skulle dette skje, må du flytte kameraet raskere for å ta et fullstendig 3D-bilde.

- Siden flere bilder settes sammen, vil overgangen ikke bli jevn.

- I svakt lys kan bildene bli uskarpe. Det anbefales at du tar bilder i godt lys utendørs.

- I blafrende lys, f.eks. fluorescerende lys, kan det hende at 3D-bildet ikke blir vellykket.

- Hvis den fullstendige visningsvinkelen til 3D-bildet og visningsvinkelen da AE/AF ble låst er helt forskjellige med hensyn til lysstyrke, farge eller fokus, vil bildet ikke bli vellykket. Skulle dette skje, bør du låse AE/AF ved en annen visningsvinkel og ta bildet på nytt.

- 3D-fotografering kan bli avbrutt i følgende situasjoner:

- Du panorerer kameraet for raskt eller for sakte.

- Kameraet holdes ikke rolig nok.

- Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte funksjoner eller MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser" [Detaljer] og "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Liknende emne
Vise 3D-bilder på en 3D-TV
Til toppen