Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie funkcji 3D > Nagrywanie obrazów 3D > Rozległy multi-angle

## Rozległy multi-angle

Przy przesuwaniu aparatu wykonywana jest seria zdjęć, które aparat łączy potem w jeden stereoskopowy obraz. Obraz ten można wyświetlić jako obraz stereoskopowy przechylając aparat w prawo lub w lewo albo odtwarzać na telewizorze 3D.

1. (Tryb NAGR) (Nagrywanie 3D) (Rozległy multi-angle)

1. Skieruj aparat na końcowy fragment widoku, który chcesz sfotografować i wciśnij spust migawki.

- Przed wykonaniem zdjęcia pojawia się czarny, półprzejrzysty obszar (A). Obszar ten nie zostanie zapisany.

1. Przesuń aparat do końca znacznika (B), zgodnie ze wskazaniem na wyświetlaczu.

Dopuszczalny zakres fotografowania w trybie rozległym multi-angle
Panoramuj aparatem około 30 stopni w lewo i w prawo od obiektu, na którym chcesz nastawić ostrość.
Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi wykonywania zdjęć w trybie rozległej panoramy 3D. [Szczegóły]
Uwagi

- W trybie rozległym multi-angle możesz wybrać tylko jeden rozmiar obrazu panoramicznego [16:9(2M)].

- Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi wykonywania zdjęć w trybie rozległej panoramy 3D. [Szczegóły]

- Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji lub opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC” [Szczegóły] i „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Podobny temat
Stereoskopowe oglądanie obrazów nagranych w trybie rozległym multi-angle
Oglądanie obrazów 3D na 3D TV
Powrót do początku