Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Nastawienie trybu REC > Tło rozogniskow.

## Tło rozogniskow.

Pozwala zrobić zdjęcie z obróbką w taki sposób, aby obiekt wyróżniał się względem tła.

1. Nastaw aparat na tryb fotografowania.

1. (Tryb NAGR) (Tło rozogniskow.)

1. Wykonaj zdjęcie, naciskając spust migawki.

Wskazówki dotyczące ustawienia intensywności rozogniskowanego tła
Przed wykonaniem zdjęcia dotknij MENU [Efekt rozognisk.] [Niski], [Średni] lub [Wysoki], aby zmienić intensywność efektu rozogniskowania tła.
Wskazówki dotyczące rozogniskowania tła

#### Położenie obiektu i tła

Gdy obiekt i tło są daleko od siebie, jak to pokazano na rysunku, tło można rozogniskować. Wykonaj zdjęcie z zalecanej odległości wskazanej na ekranie.
Obiekt jest wystarczająco daleko od tła
Obiekt i tło są zbyt blisko siebie

#### Skala zoomu i położenie obiektu

Jeśli wykonujesz zdjęcia małych obiektów lub np. kwiatów z bliska, przesuń dźwignię zoomu (W/T) w stronę W. Robiąc zdjęcia osób odsuń się trochę od obiektu i przesuń dźwignię zoomu (W/T) w stronę T.

- Aby łatwiej ustawić ostrość na obiekcie, użyj funkcji śledzenia ostrością. [Szczegóły]

Uwagi

- Podczas fotografowania trzymaj aparat nieruchomo, aby zredukować drgania.

- Rozogniskowanie tła może nie nastąpić w poniższych sytuacjach:

- Scena jest zbyt jasna lub zbyt ciemna.

- Obiekt jest w ruchu.

- Obiekt jest za daleko od aparatu. (Zalecana odległość fotografowania została przekroczona.)

- Obiekt jest za blisko tła.

- Efekt rozogniskowania tła może nie działać efektywnie w następujących sytuacjach:

- Obiekty są zbyt małe.

- Obiekt jest tego samego koloru jak tło.

- Po nastawieniu blokady AE/AF aparat został przesunięty.

- Jeżeli nie można efektywnie wykonać rozogniskowania, wypróbuj następujące środki:

- Przesuń dźwignię zoomu (W/T) w stronę T.

- Zbliż się do obiektu tak, aby znaleźć się w zalecanej odległości fotografowania.

- Oddziel obiekt od tła.

- Dotknij obszaru, aby ustawić jego ostrość.

- Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji lub opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC” [Szczegóły] i „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Podobny temat
Efekt rozognisk.
Śledzenie ostrością
Powrót do początku