Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie funkcji 3D > Funkcje 3D > Nazwa pliku obrazu 3D

## Nazwa pliku obrazu 3D

Na obraz 3D składają się pliki JPEG i pliki MPO.
Jeśli importujesz obrazy wykonane w trybie 3D na komputer, dane obrazów są zapisywane w następujący sposób.

| Nazwa pliku na komputerze | Używanie
Zdjęcie 3D | DSC0.JPG DSC0.MPO | Do odtwarzania obrazów 3D na telewizorze 3D
Rozległa panorama 3D | DSC0.JPG DSC0.MPO | Do odtwarzania obrazów 3D na telewizorze 3D
Rozległy multi-angle | DSC0.JPG DSC0.MPO | Do odtwarzania obrazów 3D na telewizorze 3D
DSC0.JPG DSC0.MPO | Nagrywa obraz, który może zostać odtworzony jako obraz stereoskopowy przez przechylenie aparatu w prawo lub w lewo, oraz obraz który może zostać odtworzony na 3D TV.

- Jeśli robisz zdjęcia 3D w trybie [Rozległy multi-angle], na komputerze zapisywane są pliki JPEG oraz MPO, które można odtwarzać na aparacie lub na telewizorze 3D.

- Jeżeli skasujesz plik JPEG lub plik MPO, składający się na obraz 3D, taki obraz 3D może nie zostać prawidłowo odtworzony.

Powrót do początku