Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Mudar definições > Definições de Fotografia > Zoom Imag. Clara

## Zoom Imag. Clara

Escala de zoom quando [Zoom Imag. Clara] estiver seleccionado (incluindo zoom óptico 5×)
[Zoom Imag. Clara] permite-lhe ampliar a imagem com qualidade de imagem próxima do original quando fotografar imagens fixas.
A câmara amplia primeiro imagens com qualidade de imagem original dependendo do tamanho de imagem fixa seleccionado.
Quando [Zoom Imag. Clara] está regulado para [Ligado], a câmara comuta automaticamente para [Zoom Imag. Clara] quando se exceder a variação de zoom sem deterioração da qualidade de imagem original.

1. Defina a câmara para o modo de fotografia.

1. MENU (Definições) (Definições de Fotografia) [Zoom Imag. Clara] modo desejado

| Deslig | Não usa [Zoom Imag. Clara].
| Ligado | Amplia as imagens com qualidade de imagem próxima do original, dependendo do tamanho de imagem. Comuta para [Zoom Imag. Clara] dentro da variação em que se visualiza .

Notas

- Para ampliar as imagens dentro da variação em que a qualidade de imagem original possa ser retida, regule [Zoom Imag. Clara] e [Zoom digital] para [Deslig]. [Detalhes]

- A função [Zoom Imag. Clara] não opera nas seguintes condições:

- No modo de filme

- No modo Varrer Panorama Inteligente

- No modo Efeito Fotografia

- No modo Desfocagem do Fundo

- Quando a função Obturador de Sorriso for activada.

- Quando [Temp. Auto] está regulado para [Auto-retrato Uma Pessoa] ou [Auto-retrato Duas Pessoas].

- Quando [Definições de Fotog. Contínua] estiver regulado para [Alto] ou [Baixo].

- Quando o modo (Correcção Contraluz HDR) estiver seleccionado na Selecção de Cena.

- A função Detecção de Cara não opera na variação de [Zoom Imag. Clara].

### Escala de zoom quando [Zoom Imag. Clara] estiver seleccionado (incluindo zoom óptico 5×)

As escalas de zoom suportadas são diferentes dependendo do tamanho de imagem.

Tamanho da imagem | Escala total de zoom
16M | Aprox. 10×
10M | Aprox. 12,6×
5M | Aprox. 17,8×
VGA | Aprox. 72×
16:9(12M) | Aprox. 10×
16:9(2M) | Aprox. 24×

Voltar ao topo