Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Usar itens do MENU (Fotografia) > Itens do MENU (Fotografia) > Reconhecimento de cena

## Reconhecimento de cena

Modo avançado
A câmara detecta automaticamente as condições de fotografia e depois tira a fotografia. Quando for detectado um movimento, a sensibilidade ISO é aumentada de acordo com o movimento para reduzir a desfocagem do motivo. Quando a câmara estiver regulada para o modo Auto Inteligente, pode seleccionar o modo [Avançado] em que a câmara fotografa automaticamente duas imagens.
No Reconhecimento de Cena, a posição de um ícone visualizado no ecrã é diferente dependendo de a câmara reconhecer uma cena ou condição. Se a câmara reconhece uma cena, ícones e guias tais como (Retrato), (Bebé), (Retrato Nocturno), (Cena Nocturna), (Retrato com Luz de Fundo), (Luz de Fundo), (Paisagem), (Macro), (Foco próximo), (Projetor) ou (Baixa Luminosidade) são visualizados na primeira linha. Se a câmara reconhece uma condição, os ícones tais como (Tripé) ou (Mover) são visualizados na segunda linha. A câmara pode reconhecer tanto a cena como a condição ou apenas uma delas.

1. (Modo GRAV) (Auto inteligente)

1. MENU (Reconhecimento de cena) modo desejado

| (Auto) | Quando a câmara reconhece a cena, comuta para as definições ideais e fotografa a imagem.
| (Avançado) | Quando a câmara reconhece a cena, comuta para as definições ideais. Quando a câmara reconhecer (Cena Nocturna), (Retrato Nocturno), (Luz de Fundo) ou (Retrato com Luz de Fundo), muda automaticamente a definição e fotografa outra imagem. Quando fotografa 2 imagens consecutivamente, a marca + no ícone ficará verde. Quando forem fotografados dois fotogramas, as duas imagens são mostradas lado a lado imediatamente após a fotografia. Quando [Anti-piscada] é visualizada, são fotografadas automaticamente duas imagens e a imagem com os olhos abertos é seleccionada automaticamente. [Detalhes]

Notas

- A função Reconhecimento de Cena não opera quando fotografa imagens utilizando funções de zoom sem ser o zoom óptico.

- (Retrato), (Retrato Nocturno) ou (Retrato com Luz de Fundo) não são reconhecidos no modo localizar foco.

- As definições de flash disponíveis são [Auto] e [Desligado].

- Estas cenas podem não ser reconhecidas dependendo da situação.

- Se o meio provoca vibrações a serem transferidas para a câmara quando as condições (Tripé) e (Cena Nocturna) são reconhecidas ao mesmo tempo, a condição (Tripé) pode não ser reconhecida.

- Por vezes resulta um obturador lento quando uma cena for reconhecida como um (Tripé) e (Cena Nocturna) ao mesmo tempo. Mantenha a câmara estável ao fotografar.

- Pode não ser capaz de definir alguns itens do MENU dependendo do modo GRAV seleccionado. Para mais detalhes, consulte “Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV”. [Detalhes]

### Modo avançado

No modo [Avançado], a câmara tira duas imagens consecutivamente com diferentes definições como se segue quando reconhece cenas (Cena Nocturna), (Retrato Nocturno), (Luz de Fundo) ou (Retrato com Luz de Fundo), que tendem a desfocar. Pode seleccionar a imagem desejada das duas imagens fotografadas.

| Primeira Imagem* | Segunda Imagem
| Fotografa em Sincronização Lenta | Fotografa com sensibilidade aumentada e vibração reduzida
| Fotografa em Sincronização Lenta com a cara em que dispara o flash como guia | Fotografa com sensibilidade aumentada com a cara como guia e vibração reduzida
| Fotografa em Sincronização Lenta | Fotografa com velocidade do obturador mais lenta sem aumentar a sensibilidade
| Fotografa com o flash | Fotografa com o brilho e contraste de fundo ajustados
| Fotografa com a cara em que dispara o flash como guia | Fotografa com o brilho e contraste da cara e de fundo ajustados

*Quando [Flash] estiver regulado para [Auto].
O que é a função Redução Olhos Fechados?
Quando regulada para [Avançado], a câmara tira automaticamente duas imagens consecutivamente* quando reconhece (Retrato) ou (Bebé). A câmara irá seleccionar, mostrar e gravar automaticamente a imagem em que os olhos não fecham. Se os olhos estiverem fechados em ambas as imagens, visualiza-se a mensagem “Olho piscado detectado”.
* excepto quando o flash dispara/quando a velocidade do obturador é lenta.
Voltar ao topo