Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование 3D-функций > Съемка 3D-изображений > Многоракурсн. обзор

## Многоракурсн. обзор

При повороте фотоаппарат выполняет несколько снимков, а затем составляет их в одно стереоскопическое изображение. Выполняется съемка изображения, которое может воспроизводиться как стереоскопическое изображение путем наклона фотоаппарата вправо или влево, и изображения, которое может воспроизводиться на 3D-телевизоре.

1. (Режим ЗАПИСИ) (3D-съемка) (Многоракурсн. обзор)

1. Совместите фотоаппарат с краем объекта для съемки, а затем нажмите кнопку затвора.

- Перед началом съемки появится черная полупрозрачная часть (A). Эта часть не будет записана.

1. Выполните с помощью фотоаппарата панорамную съемку до конца направляющей полосы (B), следуя указаниям на экране.

Диапазон съемки в режиме многоракурсного обзора
Поверните фотоаппарат приблизительно на 30 градусов влево и вправо от объекта, на котором нужно сфокусироваться.
Обратитесь также к рекомендациям относительно панорамного 3D-обзора. [Подробно]
Примечания

- В режиме многоракурсного обзора можно выбрать только размер панорамного изображения [16:9(2M)].

- Обратитесь также к рекомендациям относительно панорамного 3D-обзора. [Подробно]

- Возможно, не удастся установить некоторые функции или пункты MENU в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ” [Подробно] и “Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

Смежная тема
Просмотр изображений, снятых стереоскопически в режиме многоракурсного обзора
Просмотр 3D-изображений на 3D-телевизоре
В начало страницы