Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Распознавание сцен

## Распознавание сцен

Расширенный режим
Фотоаппарат автоматически определяет условия съемки, а затем выполняет ее. В случае определения движения чувствительность ISO увеличивается в соответствии с движением для уменьшения размытости объекта. Если фотоаппарат установлен в интеллектуальный авторежим, можно выбрать режим [Расширенный], в котором фотоаппарат автоматически выполняет два фотоснимка.
В режиме распознавания сцен положение значка, отображаемого на экране, отличается в зависимости от того, распознает ли фотоаппарат сцену или состояние. Если фотоаппарат распознает сцену, значки и указатели, например (Портрет), (Ребенок), (Ночной Портрет), (Ночная Сцена), (Портрет с подсветкой), (Подсветка), (Ландшафт), (Макро), (Фокус крупным планом), (Прожектор) или (Низкая освещенность) отображаются на первой полосе. Если фотоаппарат распознает состояние, значки, например, (Штатив) или (Перемещение), отображаются на второй полосе. Фотоаппарат может распознавать сцену и состояние одновременно или что-нибудь одно.

1. (Режим ЗАПИСИ) (Интеллектуал. авторежим)

1. MENU (Распознавание сцен) нужный режим

| (Авто) | Когда фотоаппарат распознает сцену, включается оптимальная установка и выполняется фотосъемка.
| (Расширенный) | В случае распознавания сцены, фотоаппарат переключается на оптимальные установки. Если фотоаппарат распознает сцену (Ночная Сцена), (Ночной Портрет), (Подсветка) или (Портрет с подсветкой), он автоматически изменяет установку и выполняет другой фотоснимок. При последовательном выполнении 2 фотоснимков метка + на значке станет зеленой. При съемке двух кадров два изображения отображаются рядом сразу после съемки. При отображении [Минимиз. закр. глаз] автоматически выполняются 2 снимка, а затем автоматически выбирается снимок с открытыми глазами. [Подробно]

Примечания

- Функция распознавания сцен не работает при фотосъемке с использованием функций увеличения, за исключением оптического увеличения.

- Сцены (Портрет), (Ночной Портрет) или (Портрет с подсветкой) не распознаются в режиме следящей фокусировки.

- Доступными установками вспышки являются [Авто] и [Выкл].

- Эти сцены могут быть не распознаны в зависимости от ситуации.

- Если в условиях съемки возникает вибрация, которая передается на фотоаппарат при одновременном распознавании условий (Штатив) и (Ночная Сцена), условие (Штатив) может быть не распознано.

- Иногда одновременное распознавание сцен (Штатив) и (Ночная Сцена) приводит к медленному срабатыванию затвора. Удерживайте фотоаппарат неподвижно во время съемки.

- Возможно, Вам не удастся установить некоторые пункты меню MENU в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

### Расширенный режим

В режиме [Расширенный] фотоаппарат последовательно выполняет два фотоснимка с различными установками, как указано ниже, если он распознает сцену (Ночная Сцена), (Ночной Портрет), (Подсветка) или (Портрет с подсветкой), которая может привести к получению нечеткого снимка. Вы можете выбрать нужное изображение из двух фотоснимков.

| Первое изображение* | Второе изображение
| Съемка в режиме медленной синхронизации | Съемка с повышенной чувствительностью и уменьшенным дрожанием
| Съемка в режиме медленной синхронизации с настройкой на освещенное вспышкой лицо | Съемка с повышенной чувствительностью при ориентации на лицо и уменьшенным дрожанием
| Съемка в режиме медленной синхронизации | Съемка с замедленной скоростью затвора без повышения чувствительности
| Съемка с использованием вспышки | Съемка с отрегулированными яркостью и контрастностью фона
| Съемка с настройкой на освещенное вспышкой лицо | Съемка с отрегулированными яркостью и контрастностью лица и фона

* Если опция [Вспышка] установлена в положение [Авто].
Что такое функция минимизации закрытых глаз?
При установке [Расширенный] фотоаппарат автоматически выполняет два последовательных фотоснимка* в случае, если распознает сцену (Портрет) или (Ребенок). Фотоаппарат автоматически выбирает, отображает и записывает то изображение, где не закрыты глаза. Если глаза закрыты на обоих изображениях, появится сообщение “Обнаружены закрытые глаза”.
* за исключением случаев, когда срабатывает вспышка/при медленной скорости затвора.
В начало страницы