Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Установка режима ЗАПИСИ > iПанорамный обзор

## iПанорамный обзор

Позволяет создать панорамное изображение с помощью компоновки изображений. Фотоаппарат также автоматически распознает лица людей или движущиеся объекты.

1. Установите фотоаппарат в режим съемки.

1. (Режим ЗАПИСИ) (iПанорамный обзор)

1. Совместите фотоаппарат с краем объекта для съемки, а затем нажмите кнопку затвора.

- Перед началом съемки появится черная полупрозрачная часть (A). Эта часть не будет записана.

- Прикоснитесь к кнопке (B) для изменения направления съемки.

1. Выполните с помощью фотоаппарата панорамную съемку до конца направляющей полосы (C), поворачиваясь в направлении стрелки на экране.

Панорамная фотосъемка с высоким разрешением
Если опция [Разм. панорам. изобр.] установлена в положение (Высок. разреш. способность), может быть снято панорамное изображение (10480×4096) размером 43 мегапиксела.

1. Держите фотоаппарат вертикально.

1. Прикасайтесь к значкам / на экране для выбора направления съемки.

1. Выполните панорамирование фотоаппарата для съемки.

Рекомендации относительно съемки панорамного изображения
Выполняйте панорамирование с помощью фотоаппарата по дуге с постоянной скоростью в направлении, указанном на экране. Для панорамной съемки больше подходят неподвижные, а не движущиеся объекты.
Как можно меньший радиус.
Вертикальное направление
Горизонтальное направление

- Сначала нажмите кнопку затвора наполовину для блокировки фокуса и экспозиции. Затем нажмите кнопку затвора до упора и поверните или наклоните фотоаппарат.

- Если часть с сильно изменяющимися формами или видом сосредоточена вдоль края экрана, композиция изображения может быть нарушена. В этом случае отрегулируйте компоновку кадра так, чтобы это часть находилась по центру изображения, а затем выполните съемку еще раз.

Примечания

- Если не возможно выполнить панорамирование фотоаппарата по всему объекту в заданное время, на скомпонованном изображении появится серая зона. В этом случае перемещайте фотоаппарат быстрее для записи полного панорамного изображения.

- Поскольку соединяются вместе несколько изображений, соединенная часть не будет плавно записана.

- В условиях низкой освещенности панорамные изображения могут быть размытыми или же съемка может не получиться.

- При мигающем, например, флуоресцентном освещении, яркость или цвет комбинируемых изображений может отличаться.

- Если полный угол панорамной съемки и заблокированный угол АЭ/АФ сильно отличаются по яркости, цвету или фокусировке, успешная съемка не будет выполнена. В этом случае измените заблокированный угол АЭ/АФ и выполните съемку еще раз.

- Панорамный обзор не подходит для следующих случаев:

- Объекты находятся слишком близко к фотоаппарату

- Изображения с невысокой контрастностью, например, небо, песчаный пляж или газон

- Непрерывно изменяющиеся изображения, например, волны или водопады

- Панорамные изображения в следующих случаях создать невозможно:

- Панорамирование фотоаппарата слишком быстрое или слишком медленное.

- Сильное дрожание фотоаппарата.

- Возможно, не удастся установить некоторые функции или пункты MENU в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ” [Подробно] и “Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

Смежная тема
Прокрутка панорамных изображений для отображения
Размер фотосн./Разм. панорам. изобр.
В начало страницы