Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Preventívne opatrenia/Informácie o tomto fotoaparáte > Počet statických záberov a čas záznamu pre videozáznamy > Záznamový čas videozáznamov

## Záznamový čas videozáznamov

V tabuľke nižšie sú uvedené približné maximálne časy záznamu. Záznamový čas sa môže líšiť v závislosti od podmienok pri snímaní a pamäťovej karty.
(h (hodiny), m (minúty))

Kvalita/Veľkosť | Vnútorná pamäť | Pamäťová karta naformátovaná týmto fotoaparátom
Pribl. 19 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB
AVC HD 24M (FX) |  | 10m (10m) | 20m (20m) | 40m (40m) | 1h 30m (1h 30m)
AVC HD 17M (FH) |  | 10m (10m) | 25m (25m) | 1h (1h) | 2h (2h)
AVC HD 9M (HQ) |  | 25m (15m) | 50m (35m) | 1h 45m (1h 20m) | 3h 35m (2h 45m)
MP4 12M |  | 15m | 40m | 1h 20m | 2h 45m
MP4 6M |  | 35m | 1h 15m | 2h 40m | 5h 20m
MP4 3M |  | 1h 10m | 2h 20m | 4h 55m | 9h 55m

Číslo v zátvorkách ( ) je minimálny záznamový čas.

- Nepretržité snímanie je možné približne 29 minút bez prerušenia. Maximálna veľkosť súboru videozáznamu vo formáte MP4 je približne 2 GB.

Poznámka

- Záznamový čas videozáznamov sa bude meniť, pretože tento fotoaparát je vybavený funkciou VBR (premenlivá prenosová rýchlosť), ktorou sa automaticky nastavuje kvalita záberu v závislosti od snímanej scény.
  Keď snímate rýchlo sa pohybujúci objekt, záber bude čistejší, avšak záznamový čas sa skráti, pretože na uloženie sa vyžaduje viac pamäte.
  Záznamový čas sa mení aj v závislosti od podmienok pri snímaní, snímaného objektu alebo nastavenia kvality/veľkosti záberu.

Späť na začiatok