Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Používanie položiek MENU (Snímanie) > Položky MENU (Snímanie) > Scene Recognition

## Scene Recognition

Režim rozšírených funkcií
Fotoaparát automaticky rozpozná podmienky snímania a potom nasníma záber. Ak sa rozpozná pohyb, citlivosť ISO sa zvýši podľa pohybu, aby sa znížila úroveň rozmazania záberu snímaného objektu. Keď je fotoaparát nastavený na režim Intelligent Auto, môžete zvoliť režim [Advanced], v ktorom fotoaparát automaticky nasníma dva zábery.
Pri rozpoznaní scény sa bude poloha ikony zobrazenej na displeji líšiť v závislosti od toho, či fotoaparát rozpozná scénu alebo podmienky. Ak fotoaparát rozpozná scénu, v prvom riadku sa zobrazia ikony a ikony s popismi, ako sú (Portrait), (Infant), (Night Portrait), (Night Scene), (Backlight Portrait), (Backlight), (Landscape), (Macro), (Close Focus), (Spotlight) alebo (Low Light). Ak fotoaparát rozpozná podmienky pri snímaní, v druhom riadku sa na displeji zobrazia ikony, ako sú napríklad (Statív) alebo (Pohyb). Fotoaparát môže rozpoznať aj scénu aj podmienky pri snímaní, alebo len scénu či podmienky pri snímaní.

1. (REC Mode) (Intelligent Auto)

1. MENU (Scene Recognition) požadovaný režim

| (Auto) | Po rozpoznaní scény sa fotoaparát prepne na optimálne nastavenia a nasníma záber.
| (Advanced) | Po rozpoznaní scény sa fotoaparát prepne na optimálne nastavenia. Keď fotoaparát rozpozná (Night Scene), (Night Portrait), (Backlight) alebo (Backlight Portrait), automaticky zmení nastavenie a nasníma ďalší záber. Ak nasnímate 2 zábery bezprostredne za sebou, farba značky + na ikone sa zmení na zelenú. Pri snímaní dvoch záberov sa tieto zobrazia jeden vedľa druhého okamžite po nasnímaní. Pri zobrazení [Anti Blink] sa automaticky nasnímajú 2 zábery, pričom sa automaticky zvolí záber s otvorenými očami. [Detaily]

Poznámky

- Funkcia rozpoznania scény nebude fungovať pri snímaní záberov pomocou funkcií zoomu iného ako optického.

- V režime zaostrovania sledovaného objektu fotoaparát nerozpozná (Portrait), (Night Portrait) ani (Backlight Portrait).

- Dostupné sú nastavenia blesku [Auto] a [Off].

- Tieto scény sa v závislosti od situácie nemusia rozpoznať.

- Ak prostredie spôsobuje vibrácie, ktoré sa prenášajú do fotoaparátu, pričom fotoaparát súčasne rozpozná podmienky pri snímaní (Statív) a (Night Scene), je možné, že sa podmienka (Statív) nerozpozná.

- Niekedy fotoaparát nastaví nízku rýchlosť uzávierky, keď snímanú scénu súčasne rozpozná ako (Statív) a tiež ako (Night Scene). Počas snímania dbajte na to, aby nedošlo k pohybu fotoaparátu.

- Niektoré položky MENU sa nemusia dať nastaviť, a to v závislosti od zvoleného režimu snímania REC. Podrobnosti nájdete uvedené v časti „Položky MENU nedostupné v niektorých režimoch snímania REC“. [Detaily]

### Režim rozšírených funkcií

Keď fotoaparát v režime [Advanced] rozpozná scény (Night Scene), (Night Portrait), (Backlight) alebo (Backlight Portrait), ktoré sú náchylné na rozmazanie, nasníma dva zábery bezprostredne za sebou s nasledujúcimi odlišnými nastaveniami. Z dvoch nasnímaných záberov si môžete vybrať požadovaný záber.

| Prvý záber* | Druhý záber
| Sníma v režime pomalej synchronizácie | Snímanie so zvýšenou citlivosťou a obmedzenými otrasmi
| Sníma v režime pomalej synchronizácie, pričom tvár osvetlená bleskom slúži ako smerodajná | Snímanie so zvýšenou citlivosťou a obmedzenými otrasmi, pričom tvár slúži ako smerodajná
| Sníma v režime pomalej synchronizácie | Snímanie sa vykoná s ešte nižšou rýchlosťou uzávierky bez zvýšenia citlivosti
| Snímanie s bleskom | Sníma s upraveným jasom a kontrastom pozadia
| Snímanie s použitím tváre osvetlenej bleskom ako smerodajnej | Sníma s upraveným jasom a kontrastom tváre a pozadia

* Keď [Flash] je nastavená na [Auto].
Čo je funkcia Anti Blink?
Po nastavení na [Advanced] fotoaparát automaticky nasníma postupne dva zábery za sebou*, keď rozpozná (Portrait) alebo (Infant). Fotoaparát automaticky zvolí, zobrazí a zaznamená záber, na ktorom oči objektov nežmurkli. Ak sú na oboch záberoch oči zatvorené, zobrazí sa hlásenie „Blinked eye detected“.
* okrem prípadu, keď zablysne blesk/keď je rýchlosť uzávierky nízka.
Späť na začiatok