Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Používanie položiek MENU (Snímanie) > Položky MENU (Snímanie) > Movie Quality/Movie Size

## Movie Quality/Movie Size

Čím je rozlíšenie obrazu videozáznamu vyššie, tým vyššia bude aj kvalita obrazu. Čím sa použije vyšší počet dát za sekundu (priemerná prenosová rýchlosť), tým bude kvalita záberu vyššia.
Záznamový formát videozáznamu zvoľte dotykom MENU (Settings) (Shooting Settings) [Movie format] v režime snímania. [Detaily]
Môžete nastaviť [Movie Quality] vo formáte AVCHD a [Movie Size] vo formáte MP4.

#### Movie Quality (záznamový formát: AVCHD)

1. MENU (Movie Quality) požadovaný režim

Nastavenie vykonajte pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja v závislosti od režimu snímania.
Videozáznamy nasnímané týmto fotoaparátom sa zaznamenajú vo formáte AVCHD, pri približne 60 polsnímkach/sek (pre zariadenia kompatibilné s 1080 60i) alebo 50 polsnímkach/sek (pre zariadenia kompatibilné s 1080 50i), v režime prekladaného riadkovania, so zvukovým signálom vo formáte Dolby Digital.

| Kvalita videozáznamu | Priemerná prenosová rýchlosť | Popis
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mb/s | Nasnímajú sa zábery s najvyššou kvalitou s rozlíšením 1920 ×1080 (50i/60i).
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mb/s | Sníma sa pri vysokej kvalite záberov s rozlíšením 1920 × 1080 (50i/60i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mb/s | Sníma sa pri štandardnej kvalite záberov s rozlíšením 1440×1080 (50i/60i).

#### Movie Size (záznamový formát: MP4)

1. MENU (Movie Size) požadovaná veľkosť

Nastavenie vykonajte pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja v závislosti od režimu snímania.
Videozáznamy nasnímané týmto fotoaparátom sa zaznamenávajú vo formáte MPEG-4, pri približne 30 snímkach/sek (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 60i) alebo približne 25 snímkach/sek (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 50i), v režime progresívneho neprekladaného riadkovania, so zvukovým signálom vo formáte AAC, vo formáte mp4.

| Veľkosť záberu videozáznamu | Priemerná prenosová rýchlosť | Popis
| MP4 12M | 12 Mb/s | Sníma sa s rozlíšením 1440 × 1080
| MP4 6M | 6 Mb/s | Sníma sa s rozlíšením 1280 × 720
| MP4 3M | 3 Mb/s | Sníma sa s rozlíšením VGA

Poznámky

- Záber telefoto sa vytvorí po zvolení veľkosti záberu [MP4 3M].

- Videozáznamy nasnímané s režimom videozáznamu nastaveným na [AVC HD 24M (FX)] sa nedajú uložiť na DVD disk ani na AVCHD disk. Uložte ich na Blu-ray disk.

- Niektoré položky MENU sa nemusia dať nastaviť, a to v závislosti od zvoleného režimu snímania REC. Podrobnosti nájdete uvedené v časti „Položky MENU nedostupné v niektorých režimoch snímania REC“. [Detaily]

Späť na začiatok