Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder 3D-funktionerna > Tagning av 3D-bilder > 3D-panorering

## 3D-panorering

Flera bilder tas medan kameran rör sig, och dessa bilder sammanställs sedan till en 3D-bild.
Den lagrade bilden går att spela upp på en 3D-TV.

1. Ställ in kameran på tagningsläget.

1. (Inspelningssätt) (3D-tagning) (3D-panorering)

1. Rikta kameran mot den ena änden av motivet du vill ta och tryck ner avtryckaren.

- Det visas ett svart, genomskinligt band (A) före tagningen. Den delen kommer inte med i bilden.

- I (3D-panoreringsläget) går det att ändra tagningsriktningen genom att peka på (B).

1. Panorera med kameran till slutet på mätaren (C), enligt anvisningarna på skärmen.

Tips för tagning i 3D-panoreringsläget
För kameran långsamt för att lagra 3D-bilderna på rätt sätt. (Sikta på ett halvt varv på 5 sekunder.)
Om du sveper för fort eller för långsamt med kameran tänds ett meddelande på skärmen.
Vi rekommenderar att du tränar ett par gånger innan själva tagningen.
Stillastående motiv lämpar sig bäst för 3D-bilder.

- Bestäm scenen och tryck ner avtryckaren halvvägs för att låsa skärpan, exponeringen och vitbalansen. Tryck sedan ner avtryckaren helt och panorera med kameran.

Observera

- 3D-tagning är inte lämpligt att använda i följande fall:

- Om motivet är väldigt stort

- Om motivet rör sig

- Om huvudmotivet är för nära kameran

- För bilder med dålig kontrast, som t.ex. himlen, en sandstrand eller en gräsmatta

- En 3D-bild består av en JPEG-fil och en MPO-fil. Om någon av dessa filer raderas på datorn kan det hända att kameran inte fungerar ordentligt.

- Om du inte hinner panorera kameran längs hela motivet inom den bestämda tiden, uppstår det ett grått område i kompositbilden som skapas. Rör i så fall kameran snabbare för att lagra en hel 3D-bild.

- Eftersom bilden skapas genom att flera bilder fogas ihop, kan det hända att fogarna inte blir smidigt lagrade.

- I svag belysning kan det hända att bilderna blir suddiga. 3D-bilder blir bäst utomhus i starkt ljus.

- I flimrande belysning, t.ex. lysrörsbelysning, kan det hända att 3D-tagning misslyckas.

- Om ljusstyrkan, färgerna eller skärpan för hela vinkeln för 3D-tagningen är väldigt annorlunda än för den vinkel som AE/AF-låset ställdes in för, kommer bilden inte att bli lyckad. Ställ i så fall in AE/AF-låset i en annan vinkel och försök igen.

- Det kan hända att 3D-tagningen avbryts i följande fall:

- Om man rör kameran för långsamt eller för snabbt under panoreringen.

- Om kameran skakar för mycket.

- Det kan hända att somliga funktioner eller MENU-punkter inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”Funktioner som inte går att använda i somliga tagningslägen” [Mer information] och ”MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen” för närmare detaljer. [Mer information]

Se även
Uppspelning av 3D-bilder på en 3D-TV
Tillbaka till överst