Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Tagning av stillbilder > Zoom (Stillbilder)

## Zoom (Stillbilder)

Zoomfunktioner som går att använda
Zoomförstoring
Använd W/T (zoom)-knappen för att förstora bilden under tagningen. Kamerans optiska zoom kan förstora bilden upp till 5×.
Med hjälp av optisk zoom går det att förstora bilden utan att den ursprungliga bildkvaliteten försämras.

1. Ställ in kameran på tagningsläget.

1. Skjut på W/T (zoom)-knappen.

Skjut knappen mot T-sidan för att zooma in, och mot W-sidan för att zooma ut.
Observera

- Zoom är låst på W-sidan vid tagning i följande fall:

- I det intelligenta panoreringsläget

- I 3D-panoreringsläget

- I multivinkelsvepningsläget

- I närbildsläget

### Zoomfunktioner som går att använda

Det går att kombinera vissa zoominställningar för att zooma in med hög förstoring. Ikonen på skärmen ändras i förhållande till använt zoomsätt.

1. Zoom med ursprunglig bildkvalitet

(Det går att ta stillbilder utan att den ursprungliga bildkvaliteten försämras, även om den optiska förstoringen överskrider 5×.)

1. () [Klarbildszoom]:

Zoom med nästintill ursprunglig bildkvalitet [Mer information]

1. () [Digital zoom]:

Mindre än ursprunglig bildkvalitet [Mer information]

Användningssätt | Inställningar | Zoom-mätare (Förstoringsgrader som är markerade med * är zoomförstoringsgrader när stillbildsstorleken är inställd på [10M].)
Enbart optisk zoom | Stillbildsstorlek: [16M] [Klarbildszoom]: [Av] [Digital zoom]: [Av] |
Zoom utan försämring av bildkvaliteten | Stillbildsstorlek: annat än [16M] [Klarbildszoom]: [Av] [Digital zoom]: [Av] |
Tagning av tydliga bilder med hjälp av [Klarbildszoom] (med nästintill ursprunglig bildkvalitet) | [Klarbildszoom]: [På] [Digital zoom]: [Av] |
Zoom till det maximala förstoringsområdet | [Klarbildszoom]: [På] [Digital zoom]: [På] Det kan hända att [Klarbildszoom] inte går att använda med somliga inställningar. [Mer information] | När [Klarbildszoom] inte går att använda

### Zoomförstoring

Vilka zoomförstoringsgrader som är möjliga varierar beroende på inställningarna och bildstorleken. I nedanstående tabell visas en sammanfattning över zoomförstoringsgraderna när punkterna [Klarbildszoom] och [Digital zoom] är inställda på [På].

Bildstorlek | Zoom | Maximal zoomförstorings- grad*
| () | ()
Optisk förstoring | Förstoring utan försämring (inklusive 5× optisk zoom) | Klarbilds- zoom | Digital zoom
16M | 5× | 5× | 2× | 2× | 20×
10M | 6,3× | 25×
5M | 8,9× | 35×
VGA | 36× | 72×**
16:9(12M) | 5× | 20×
16:9(2M) | 12× | 48×

* Den maximala möjliga zoomförstoringsgraden är den totala förstoringsgraden som går att uppnå genom att använda zoomfunktionerna utan försämring (inklusive 5× optisk zoom), [Klarbildszoom] och [Digital zoom] tillsammans. Den maximala möjliga zoomförstoringsgraden varierar beroende på inställningarna. Den maximala möjliga zoomförstoringsgraden med standardinställningarna är densamma som när punkten [Klarbildszoom] är inställd på [På]. [Mer information]
** När punkten [Filmkvalitet] är inställd på [VGA] är kapaciteten för [Digital zoom] begränsad och den maximala zoomförstoringsgraden är 72×.
Observera

- Standardinställningen för [Klarbildszoom] är [På].

- Standardinställningen för [Digital zoom] är [Av]. Ställ in punkten [Digital zoom] på [På] för att förstora bilden även om bildkvaliteten därigenom sjunker. [Mer information]

- De andra zoomfunktionerna än optisk zoom går inte att använda vid tagning i följande fall:

- I det intelligenta panoreringsläget

- I bildeffektläget

- I bakgrundssuddighetsläget

- När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad

- När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer].

- När (HDR-motljuskorrigering)-läget är valt bland scenlägena.

- Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte när något annat än optisk zoom används.

Tillbaka till överst