Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av tagningsläget > iPanorering

## iPanorering

Används för att skapa en panoramabild genom att sammanställa en serie bilder. Kameran upptäcker även ansikten eller rörliga motiv automatiskt.

1. Ställ in kameran på tagningsläget.

1. (Inspelningssätt) (iPanorering)

1. Rikta kameran mot den ena änden av motivet du vill ta och tryck ner avtryckaren.

- Det visas ett svart, genomskinligt band (A) före tagningen. Den delen kommer inte med i bilden.

- Peka på (B) för att byta tagningsriktning.

1. Panorera med kameran till slutet på mätaren (C) enligt pilmarkeringen på skärmen.

Tagning av panoramabilder med hög upplösning
När man ställer in punkten [Storlek för panoramabilder] på (Hög upplösning) går det att ta panoramabilder med 43 megapixlar (10480×4096).

1. Håll kameran på höjden.

1. Peka på / på skärmen för att välja tagningsriktning.

1. Panorera med kameran för att ta bilden.

Tips vid tagning av panoramabilder
Rör kameran i en båge med jämn hastighet i den riktning som visas på skärmen. Stillastående motiv lämpar sig bättre för panoramabilder än rörliga motiv.
Håll radien så kort som möjligt.
Vertikalt
Horisontellt

- Tryck först ner avtryckaren halvvägs för att låsa skärpan och exponeringen. Tryck sedan ner avtryckaren helt och panorera med kameran i sid- eller höjdled.

- Om det finns ett område med stora variationer i formerna eller landskapet i kanten av skärmen kan det hända att bildkompositionen misslyckas. Komponera i så fall om bilden så att det området hamnar i mitten av bilden, och ta sedan om bilden.

Observera

- Om du inte hinner panorera kameran längs hela motivet inom den bestämda tiden, uppstår det ett grått område i kompositbilden som skapas. Rör i så fall kameran snabbare så att en hel panoramabild blir lagrad.

- Eftersom bilden skapas genom att flera bilder fogas ihop, kan det hända att fogarna inte blir smidigt lagrade.

- I svag belysning kan det hända att panoramabilder blir suddiga eller att tagningen misslyckas.

- I flimrande belysning, t.ex. lysrörsbelysning, kan det hända att ljusstyrkan eller färgerna varierar i den sammanställda bilden.

- Om det är stora skillnader i ljusstyrka, färger eller skärpa mellan panoreringsvinkeln och den AE/AF-låsta vinkeln kommer bilden att misslyckas. Ändra i så fall den AE/AF-låsta vinkeln och ta om bilden.

- Panoreringsläget lämpar sig inte för följande sorters bilder:

- Om motivet är för nära kameran

- För bilder med låg kontrast, t.ex. himlen, en sandstrand eller en gräsmatta

- För bilder där motivet ändrar sig hela tiden, t.ex. vågor eller vattenfall

- I följande fall går det inte att skapa panoramabilder:

- Om man rör kameran för långsamt eller för snabbt under panoreringen.

- Om kameran skakar för mycket.

- Det kan hända att somliga funktioner eller MENU-punkter inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”Funktioner som inte går att använda i somliga tagningslägen” [Mer information] och ”MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen” för närmare detaljer. [Mer information]

Se även
Framrullning av panoramabilder på skärmen
Stillbildsstorlek/Storlek för panoramabilder
Tillbaka till överst