Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Sorun Giderme > Sorun Giderme > Bilgisayarlar

## Bilgisayarlar

“Memory Stick Micro”, “Memory Stick” yuvalı bir bilgisayar tarafından tanınmıyor.

- Bilgisayar ve “Memory Stick” Okuyucu/Yazıcının “Memory Stick Micro” desteği olduğunu kontrol edin.

- “Memory Stick Micro” desteklenmiyorsa fotoğraf makinesini bilgisayara bağlayın. “Memory Stick Micro” bilgisayar tarafından tanınır. [Ayrıntılar]

Bilgisayarınız fotoğraf makinesini tanımıyor.

- [USB Bağlantı Ayarı]’nu [Mass Storage] olarak ayarlayın. [Ayrıntılar]

- Çoklu kullanım terminali USB kablosunu (ürünle verilir) kullanın.

- USB kablosunu hem bilgisayardan hem de fotoğraf makinesinden ayırın ve tekrar sıkıca takın.

- Bilgisayarınızın USB konektörlerinden fotoğraf makinesi, klavye ve fare dışındaki tüm donanımları ayırın.

- Fotoğraf makinesini bir USB göbeği veya başka aygıt üzerinden değil doğrudan doğruya bilgisayarınıza bağlayın.

- [USB Güç Kaynağı]’nu [Kapalı] olarak ayarlayın. Bilgisayarınız fotoğraf makinesini tanıyabilir.

Görüntüler alınamıyor.

- Fotoğraf makinesini ve bilgisayarınızı doğru şekilde bir USB bağlantısı yaparak birbirlerine bağlayın. [Ayrıntılar]

- Bir bilgisayar tarafından formatlanmış bir hafıza kartıyla görüntüler çektiğiniz zaman, görüntüleri bir bilgisayara alamayabilirsiniz. Fotoğraf makinesi tarafından formatlanmış bir hafıza kartı kullanarak çekim yapın. [Ayrıntılar]

Bir USB bağlantısı yaptıktan sonra, “PMB” otomatik olarak başlamıyor.

- USB bağlantısını bilgisayarı açtıktan sonra yapın.

Bir USB bağlantısı yaptıktan sonra, “PMB Portable” başlamıyor.

- [LUN Ayarı] nı [Çoklu] seçeneğine ayarlayın. [Ayrıntılar]

- [USB Bağlantı Ayarı]’nu [Mass Storage] olarak ayarlayın. [Ayrıntılar]

- Bilgisayarı ağa bağlayın.

Görüntüleri bilgisayarımda kayıttan gösteremiyorum.

- Eğer “PMB” kullanıyorsanız, bakınız “PMB Help”. [Ayrıntılar]

- Bilgisayarın veya yazılımın imalatçısına danışın.

Bir bilgisayarda bir video izlediğiniz zaman görüntü ve ses gürültüyle kesiliyor.

- Videoyu doğrudan hafıza kartından oynatıyorsunuz. Videoyu “PMB” yazılımını bilgisayarınıza alın ve kayıttan oynatın. [Ayrıntılar]

Bilgisayardan önceden aktarılmış görüntüler fotoğraf makinesinde izlenemiyor.

- Görüntüleri fotoğraf makinesi tarafından tanınan “101MSDCF” gibi bir klasöre aktarın.

- Bir PC’de saklanmış görüntüleri bu fotoğraf makinesiyle kayıttan göstermek için “PMB” kullanın.

- Görüntüyü Görüntü Veritabanı Dosyasına kayıt edin ve [Tarih Görünümü]’nde kayıttan gösterin. [Ayrıntılar]

- Bu fotoğraf makinesinde Olay Görünümü mevcut değildir.

En üste geri dön