Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Önlemler/Bu fotoğraf makinesi hakkında > Hareketsiz görüntü sayısı ve videoların kayıt süresi > Hareketsiz görüntü sayısı

## Hareketsiz görüntü sayısı

Hareketsiz görüntü sayısı çekim koşullarına ve hafıza kartına bağlı olarak değişebilir.
(Birim: Görüntü sayısı)

Boyut | Dahili bellek | Bu fotoğraf makinesiyle formatlanmış hafıza kartı
Yaklaşık 19 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB
16M | 3 | 335 | 670 | 1350 | 2700
10M | 4 | 430 | 860 | 1700 | 3450
5M | 7 | 730 | 1450 | 2950 | 5900
VGA | 98 | 9600 | 19000 | 38500 | 40000
16:9(12M) | 3 | 355 | 710 | 1400 | 2850
16:9(2M) | 21 | 2100 | 4250 | 8600 | 17000

Notlar

- Kalan çekilebilir görüntü sayısı 9.999’dan büyük olduğu zaman, “>9999” göstergesi gözükür.

- Başka fotoğraf makineleriyle çekilmiş bir görüntü bu makinede kayıttan gösterildiği zaman, bu görüntü gerçek görüntü boyutunda gözükmeyebilir.

En üste geri dön