Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування функцією перегляду тривимірних зображень > Зйомка 3D-зображення > Багаторакурсн. огляд

## Багаторакурсн. огляд

Під час панорамної зйомки фотоапарат знімає численні зображення, після чого об’єднує їх в одне просторове зображення. Фотоапарат знімає зображення, яке можна відтворювати як просторове, нахиляючи фотоапарат праворуч або ліворуч, і яке можна відтворювати на екрані телевізора, який підтримує формат 3D.

1. (Режим ЗАПИСУ) (3D-зйомка) (Багаторакурсн. огляд)

1. Скеруйте фотоапарат на край об’єкта зйомки і натисніть кнопку спуску.

- Перед зйомкою з’являється чорна напівпрозора частина зображення (A) . Цю частину не буде знято.

1. Проведіть фотоапаратом у напрямку (В), доки вказівник на екрані не дійде до кінця.

Діапазон зйомки у режимі багаторакурсного огляду
Протягніть фотоапарат на прибл. 30 градусів ліворуч та праворуч від об’єкта, на якому слід сфокусуватись.
Ознайомтеся також із порадами щодо Панорамної 3D-зйомки. [Додатково]
Примітки

- У режимі багаторакурсного огляду можна вибрати лише розмір панорамного зображення [16:9(2M)].

- Ознайомтеся також із порадами щодо Панорамної 3D-зйомки. [Додатково]

- Залежно від вибраного режиму запису, можливо, деякі функції або пункти MENU будуть недоступними. Детальніше читайте в розділах «Функції, недоступні в окремих режимах запису» [Додатково] і «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Пов’язані розділи
Перегляд об’ємних зображень, знятих в режимі багаторакурсного огляду
Перегляд тривимірних зображень на екрані телевізора, який підтримує відповідну функцію
Нагору