Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Автоспуск

## Автоспуск

Зйомка автопортрета з автоспуском

1. (Автоспуск) потрібний режим

Якщо кнопки не відображаються у лівій частині екрана, торкніться MENU.

| (Вимк.) | Автоспуск не використовується.
| (10 сек.) | Встановлює 10-секундну затримку автоспуску. У разі натиснення кнопки спуску почне блимати індикатор автоспуску і, поки шторка не спрацює, лунатиме звуковий сигнал. Для скасування торкніться кнопки .
| (2 сек.) | Встановлює 2-секундну затримку автоспуску.
| (Автопортрет, одна людина) | Встановлення автоспуску в режим автопортрета. Коли фотоапарат розпізнає встановлену кількість облич, лунає сигнал і через 2 секунди спрацьовує шторка.
| (Автопортрет, дві людини)

Поради щодо запобігання виникненню розмитості
Якщо під час утримування фотоапарата і натиснення кнопки спуску ви поворухнетесь, це спричинить ефект тремтіння фотоапарата.
Ефект тремтіння фотоапарата зазвичай виникає під час зйомки за умов недостатнього освітлення або довгої витримки, як у режимі (Нічний портрет) чи (Нічна Сцена).
У такому разі скористайтеся викладеними нижче порадами.

- Радимо здійснювати зйомку із 2-секундною затримкою таймера автоспуску і стабілізувати фотоапарат, міцно притиснувши до тіла руку після натискання кнопки спуску.

- Щоб надійно зафіксувати фотоапарат, скористайтеся штативом або розмістіть фотоапарат на рівній поверхні.

Примітка

- Залежно від вибраного режиму запису, можливо, деякі функції або пункти MENU будуть недоступними. Детальніше читайте в розділах «Функції, недоступні в окремих режимах запису» [Додатково] і «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

### Зйомка автопортрета з автоспуском

Скеруйте об’єктив на себе, щоб ваше обличчя відображалося на екрані. Коли фотоапарат розпізнає обличчя встановленої кількості об’єктів зйомки, спрацьовує шторка. Фотоапарат визначає оптимальну композицію знімка таким чином, щоб захопити всі обличчя. Не рухайте фотоапаратом, доки не прозвучить сигнал.

- Також у цей момент можна зробити знімок, натиснувши кнопку спуску.

Нагору