Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження/Про фотоапарат > Кількість фотознімків і тривалість відеозапису > Час запису відео

## Час запису відео

У викладеній нижче таблиці вказана приблизна максимальна тривалість запису. Можлива тривалість запису залежить від умов здійснення зйомки та карти пам’яті.
(h (годин), m (хвилин))

Якість/розмір | Внутрішня пам’ять | Карта пам’яті, відформатована за допомогою цього фотоапарата
Прибл. 19 Мб | 2 Гб | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб
AVC HD 24M (FX) |  | 10m (10m) | 20m (20m) | 40m (40m) | 1h 30m (1h 30m)
AVC HD 17M (FH) |  | 10m (10m) | 25m (25m) | 1h (1h) | 2h (2h)
AVC HD 9M (HQ) |  | 25m (15m) | 50m (35m) | 1h 45m (1h 20m) | 3h 35m (2h 45m)
MP4 12M |  | 15m | 40m | 1h 20m | 2h 45m
MP4 6M |  | 35m | 1h 15m | 2h 40m | 5h 20m
MP4 3M |  | 1h 10m | 2h 20m | 4h 55m | 9h 55m

Число в дужках ( ) означає мінімальну тривалість запису.

- Безперервна зйомка може тривати приблизно 29 хвилин. Максимальний розмір відеофайлу у форматі MP4 становить приблизно 2 Гб.

Примітка

- Максимальна тривалість відеозапису може змінюватися, оскільки фотоапарат обладнано системою VBR (змінна швидкість потоку), яка автоматично налаштовує якість зображення в залежності від сцени зйомки.
  Під час зйомки об’єкта, що швидко рухається, зображення є чіткіше, а час зйомки коротший, оскільки для запису відео необхідно більше пам’яті.
  Тривалість запису також може відрізнятися в залежності від умов зйомки, об’єкта зйомки, а також від налаштувань розміру та якості зображення.

Нагору