Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (Snímání) > Položky MENU (Snímání) > Rozpoznání scény

## Rozpoznání scény

Režim Pokročilý
Fotoaparát automaticky detekuje podmínky snímání a pak snímá. Při detekci pohybu se citlivost ISO zvýší podle pohybu tak, aby došlo ke snížení rozmazání objektu (Detekce pohybu).
Fotoaparát rozpozná následující typy scén. Když fotoaparát určí optimální scénu, zobrazí odpovídající ikonu a průvodce.
(Soumrak), (Portrét za soumr.), (Soumrak se stativem), (Protisvětlo), (Portrét v protisvětle), (Krajina), (Makro), (Portrét)

1. MENU (Nahr. režim) (Inteligentní auto) (Rozpoznání scény) požadovaný režim

| (Auto) | Když fotoaparát rozpozná scénu, přepne na optimální nastavení a pořídí snímek.
| (Pokročilý) | Když fotoaparát rozpozná scénu, přepne na optimální nastavení. Když fotoaparát rozpozná režim (Soumrak), (Portrét za soumr.), (Soumrak se stativem), (Protisvětlo) nebo (Portrét v protisvětle), automaticky změní nastavení a pořídí další snímek. Při snímání dvou snímků po sobě značka + na ikoně zezelená. Po pořízení dvou snímků jsou oba ihned po zaznamenání zobrazeny vedle sebe.

Poznámky

- Funkce rozpoznání scény nepracuje, když snímáte s digitální transfokací.

- Dostupná nastavení blesku jsou [Auto] a [Vypnout].

- Tyto scény možná nebudou rozpoznány. Záleží na konkrétní situaci.

- Možná nepůjde nastavit některé položky MENU, protože to závisí na zvoleném nahrávacím režimu. Podrobnosti viz „Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech“. [Detaily]

### Režim Pokročilý

V režimu [Pokročilý] pořídí fotoaparát dva snímky po sobě s různými nastaveními, když rozpozná scény (Soumrak), (Portrét za soumr.), (Soumrak se stativem), (Protisvětlo) nebo (Portrét v protisvětle), v nichž lze očekávat rozmazávání. Z těchto dvou pořízených snímků si můžete vybrat ten lepší.

| První snímek* | Druhý snímek
| Snímá v režimu pomalé synchronizace | Snímá se zvýšenou citlivostí a redukcí otřesů
| Snímá v režimu pomalé synchronizace (s obličejem, který osvítil blesk, používaným jako vodítko) | Snímá se zvýšenou citlivostí (s obličejem jako vodítkem a s redukcí otřesů)
| Snímá v režimu pomalé synchronizace | Snímá s ještě pomalejší rychlostí závěrky (bez zvýšení citlivosti)
| Snímá s bleskem | Snímá s upraveným jasem a kontrastem pozadí (DRO plus)
| Snímá s obličejem, na který zasvítí blesk, jako vodítkem | Snímá s upraveným jasem a kontrastem obličeje a pozadí (DRO plus)

* Když je [Blesk] nastaven na [Auto].
Zpět nahoru