Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Před použitím > Názvy částí a seznam ikon zobrazených na displeji > Seznam ikon zobrazených na displeji

## Seznam ikon zobrazených na displeji

Seznam ikon režimu snímání
Seznam ikon režimu prohlížení
Na displeji se zobrazují ikony, které dokumentují stav fotoaparátu.
Zobrazení na displeji lze změnit pomocí DISP (Nastavení zobraz. obrazovky) na ovládacím tlačítku.

### Seznam ikon režimu snímání

Displej | Indikace
| Zbývající kapacita akumulátoru
| Varování před nízkou kapacitou akumulátoru
| Velikost snímku
| Volba scény
| Režim snímání (inteligentní auto, automatický program, SteadyShot, plynulé panoráma, režim videa)
| Ikona rozpoznání scény
| Vyvážení bílé
| Režim měření
| Varování před vibracemi
| Rozpoznání scény
| DRO
| Indikátor citlivosti detekce úsměvu
1.4 | Měřítko transfokace

Displej | Indikace
| Zámek AE/AF
ISO400 | Číslo ISO
| Pomalá závěrka NR
125 | Rychlost závěrky
F2.8 | Hodnota clony
+2.0EV | Hodnota expozice
| Indikátor rámečku AF
NAHR Pohotov. | Zaznamenávání videa / pohotovostní režim videa
0:12 | Doba záznamu (m:s)

Displej | Indikace
| Nahrávací složka
96 | Počet snímků, které lze nahrát
100min | Doba nahrávání
| Záznamové médium (paměťová karta, vnitřní paměť)
| Režim blesku
| Redukce červených očí
| Nabíjení blesku

Displej | Indikace
| Samospoušť
| Detekce obličejů
| Cíl cesty
| Nastavení série
| Rámeček AF
| Nitkový kříž jednobodového měření

### Seznam ikon režimu prohlížení

Displej | Indikace
| Zbývající kapacita akumulátoru
| Varování před nízkou kapacitou akumulátoru
| Velikost snímku
| Chránit
| Tisk (DPOF)
| Transfokace při přehrávání

Displej | Indikace
101-0012 | Číslo složky-souboru
2011 11 9:30 AM | Datum / čas pořízení přehrávaného snímku

Displej | Indikace
| Složka přehrávání
12/12 | Číslo snímku / počet snímků nahraných ve vybrané složce
| Přehrávací médium (paměťová karta, vnitřní paměť)
| Změna složky
| Režim měření
| Režim blesku
| Vyvážení bílé
ISO400 | Číslo ISO

Displej | Indikace
+2.0EV | Hodnota expozice
500 | Rychlost závěrky
F2.8 | Hodnota clony
| Přehrávání
| Lišta přehrávání
00:00:12 | Počítadlo
| Hlasitost

Zpět nahoru