Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Optionen (Aufnahme) > MENU-Optionen (Aufnahme) > Szenenerkennung

## Szenenerkennung

Info zum erweiterten Modus
Die Kamera erkennt automatisch die Aufnahmebedingungen und nimmt das Bild auf. Wenn eine Bewegung erkannt wird, wird die ISO-Empfindlichkeit entsprechend der Bewegung erhöht, um Bewegungsunschärfen zu reduzieren (Bewegungserkennung).
Die Kamera erkennt die folgenden Szenen. Wenn die Kamera den optimalen Szenenmodus ermittelt hat, werden das entsprechende Symbol und Anweisungen angezeigt.
(Dämmer), (Dämmer-Porträt), (Dämmer. aufn. mit Stativ), (Gegenlicht), (Gegenlichtporträt), (Landschaft), (Makro), (Porträt)

1. MENU (AUFN-Modus) (Intelligente Automatik) (Szenenerkennung) gewünschter Modus

| (Auto) | Wenn die Kamera die Szene erkennt, wählt sie die optimalen Einstellungen und nimmt das Bild auf.
| (Erweitert) | Wenn die Kamera die Szene erkennt, wählt sie die optimalen Einstellungen. Wenn die Kamera (Dämmer), (Dämmer-Porträt), (Dämmer. aufn. mit Stativ), (Gegenlicht) oder (Gegenlichtporträt) erkennt, ändert sie automatisch die Einstellungen und nimmt ein weiteres Bild auf. Wenn Sie zwei Bilder nacheinander aufnehmen, wird die Markierung + auf dem Symbol grün angezeigt. Wenn zwei Aufnahmen gemacht wurden, werden die beiden Bilder sofort nach der Aufnahme nebeneinander angezeigt.

Hinweise

- Die Szenenerkennungsfunktion steht nicht zur Verfügung, wenn Sie mit Digitalzoom aufnehmen.

- Die verfügbaren Blitzeinstellungen sind [Auto] und [Aus].

- Diese Szenen werden je nach Situation u. U. nicht erkannt.

- Je nach dem gewählten Aufnahmemodus können manche MENU-Optionen eventuell nicht eingestellt werden. Erläuterungen dazu finden Sie unter „MENU-Optionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“. [Details]

### Info zum erweiterten Modus

Wenn die Kamera in den Modus [Erweitert] geschaltet ist und Szenen in den Modi (Dämmer), (Dämmer-Porträt), (Dämmer. aufn. mit Stativ), (Gegenlicht) oder (Gegenlichtporträt) erkennt, bei denen die Gefahr von Bewegungsunschärfen besteht, nimmt sie zwei Bilder nacheinander auf, und zwar mit folgenden unterschiedlichen Einstellungen. Sie können das gewünschte Bild aus den zwei Aufnahmen auswählen.

| Erstes Bild* | Zweites Bild
| Die Aufnahme erfolgt mit Langzeit-Synchronisation | Die Aufnahme erfolgt mit höherer Empfindlichkeit und Kameraverwacklungen werden reduziert
| Die Aufnahme erfolgt mit Langzeit-Synchronisation, wobei das vom Blitz angeleuchtete Gesicht als Referenz dient | Die Aufnahme erfolgt mit höherer Empfindlichkeit, wobei das Gesicht als Referenz dient, und Kameraverwacklungen werden reduziert
| Die Aufnahme erfolgt mit Langzeit-Synchronisation | Die Aufnahme erfolgt mit noch längerer Verschlusszeit, ohne dass die Empfindlichkeit erhöht wird
| Die Aufnahme erfolgt mit Blitz | Bei der Aufnahme werden Helligkeits- und Kontrastunterschiede ausgeglichen (DRO plus)
| Bei der Aufnahme dient das vom Blitz angeleuchtete Gesicht als Referenz | Bei der Aufnahme werden Helligkeits- und Kontrastunterschiede zwischen Gesicht und Hintergrund ausgeglichen (DRO plus)

* Wenn [Blitz] auf [Auto] eingestellt ist.
Zurück nach oben