Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Funktionen für die Aufnahme > Selbstauslöser

## Selbstauslöser

Automatische Aufnahme mit dem Selbstporträtauslöser

1. Drücken Sie (Selbstauslöser) auf der Steuertaste.

1. Wählen Sie den gewünschten Modus mit der Steuertaste.

| (Aus) | Der Selbstauslöser wird nicht verwendet.
| (10 Sek) | Stellt den Selbstauslöser mit einer Verzögerung von 10 Sekunden ein. Wenn Sie den Auslöser drücken, blinkt die Selbstauslöseranzeige und bis zur Verschlussauslösung ist ein Piepton zu hören. Zum Deaktivieren der Funktion drücken Sie erneut .
| (2 Sek) | Stellt den Selbstauslöser mit einer Verzögerung von 2 Sekunden ein.
| (Selbstporträt: Eine Person) | Der Selbstauslöser wird auf den Selbstporträtauslöser eingestellt. Sobald die Kamera die angegebene Anzahl an Gesichtern erkannt hat, wird ein Piepton ausgegeben und 2 Sekunden später wird der Verschluss ausgelöst.
| (Selbstporträt: 2 Personen)

Tipps zum Verhindern von Bildunschärfen
Wenn Sie mit den Händen oder dem Körper Bewegungen machen, während Sie die Kamera halten und den Auslöser drücken, kommt es zu so genannten „Kameraverwacklungen“. Auch bei schlechten Lichtverhältnissen und langen Verschlusszeiten, zum Beispiel in den Modi (Dämmer-Porträt) und (Dämmer), kommt es leicht zu Kameraverwacklungen.
Beachten Sie in diesen Fällen folgende Tipps, um diese Probleme zu vermeiden.

- Nehmen Sie per Selbstauslöser mit einer Verzögerung von 2 Sekunden auf und stabilisieren Sie die Kamera, indem Sie den Arm, mit dem Sie die Kamera halten, nach dem Drücken des Auslösers fest gegen den Körper drücken.

- Verwenden Sie ein Stativ oder stellen Sie die Kamera auf eine ebene, stabile Oberfläche, so dass sie sich nicht bewegen kann.

Hinweis

- Je nach dem gewählten Aufnahmemodus können eventuell nicht alle Funktionen eingestellt werden. Erläuterungen dazu finden Sie unter „Funktionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“. [Details]

### Automatische Aufnahme mit dem Selbstporträtauslöser

Richten Sie das Objektiv so auf sich selbst, dass Ihr Gesicht auf dem LCD-Monitor zu sehen ist. Die Kamera erkennt die Motive und danach wird der Verschluss ausgelöst. Die Kamera ermittelt die optimale Bildkomposition selbsttätig und verhindert, dass Gesichter auf dem LCD-Monitor abgeschnitten werden. Bewegen Sie Ihre Kamera nicht, nachdem der Piepton ertönt.

- Sie können auch eine normale Aufnahme machen, indem Sie während dieser Funktion den Auslöser drücken.

Zurück nach oben