Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des options de MENU (Prise de vue) > Options de MENU (Prise de vue) > Mode de mesure

## Mode de mesure

Sélectionne le mode de mesure qui définit la partie du sujet sur laquelle sera effectuée la mesure pour déterminer l’exposition.

1. MENU (Mode de mesure) mode souhaité

| (Multi) | Divise l’image en plusieurs zones et effectue la mesure sur chaque zone. L’appareil détermine une exposition bien équilibrée (Mesure multi-zone).
| (Centre) | Effectue la mesure au centre de l’image et détermine l’exposition sur la base de la luminosité du sujet en ce point (Mesure à pondération centrale).
| (Spot) | Alignez le réticule du spotmètre sur le sujet pour mesurer une partie du sujet (Mesure spot). Cette fonction est utile lorsque le sujet est en contre-jour ou très contrasté par rapport à l’arrière-plan.

Remarques

- En Mode Film, il n’est pas possible de sélectionner [Spot].

- Si vous réglez [Mode de mesure] sur une option autre que [Multi], il n’est pas possible d’utiliser la fonction Détection de visage.

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines options de MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Options de MENU non disponibles dans certains modes ENR ». [Détails]

Haut