Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode ENR > Panorama par balayage

## Panorama par balayage

Vous permet de créer une image panoramique à partir d’images combinées.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Panorama par balayage).

1. Alignez l’appareil photo sur l’extrémité du sujet à prendre et appuyez à fond sur le déclencheur.

1. Panoramiquez l’appareil jusqu’à l’extrémité du guide (A), en suivant l’indication sur l’écran LCD.

Conseils pour la prise de vue panoramique
Panoramiquez l’appareil en décrivant un arc de cercle à une vitesse constante dans le sens indiqué sur l’écran LCD. Les sujets au repos sont plus adaptés à la prise de vue panoramique que les sujets en mouvement.
Rayon le plus court possible.
Sens vertical
Sens horizontal

- Enfoncez d’abord le déclencheur à mi-course afin de verrouiller la mise au point, l’exposition et la balance des blancs. Appuyez ensuite à fond sur le déclencheur et panoramiquez ou inclinez l’appareil.

- Si une zone présentant un paysage ou des formes très variées est concentrée le long d’un bord de l’écran, la composition de l’image peut échouer. Dans ce cas, réglez la composition de l’image pour que cette zone se trouve au centre, puis recommencez la prise de vue.

Remarques

- Si le bougé de l’appareil est excessif en mode de prise de vue Panorama, la prise de vue s’arrête et une zone grise apparaît sur l’image composée. Veillez à prendre des vues exemptes de flou.

- Comme plusieurs images sont jointes, la jointure ne sera pas enregistrée harmonieusement.

- Dans des conditions de faible éclairage, il se peut que les images panoramiques soient floues ou que la prise de vue ne soit pas réussie.

- Sous des éclairages qui papillotent, comme les éclairages fluorescents, la luminosité ou la couleur de l’image combinée ne sera pas toujours uniforme.

- Lorsque l’angle total de la prise de vue panoramique et l’angle verrouillé AE/AF présentent de grandes différences de luminosité, de couleur et de mise au point, la prise de vue ne sera pas réussie. Dans ce cas, modifiez l’angle verrouillé AE/AF et recommencez la prise de vue.

- Le Panorama par balayage n’est pas adapté aux situations suivantes :

- Sujets en mouvement

- Sujets trop proches de l’appareil

- Images peu contrastées, comme le ciel, une plage de sable ou une pelouse

- Images changeant constamment, comme celles de vagues ou de cascades

- Vous ne pouvez pas créer d’images panoramiques dans les situations suivantes :

- Vous panoramiquez trop rapidement.

- Le bougé de l’appareil est excessif.

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions ou options de MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Fonctions non disponibles dans certains modes ENR » [Détails] et « Options de MENU non disponibles dans certains modes ENR ». [Détails]

Rubrique connexe
Affichage des images panoramiques par défilement
Orientation de prise de vue
Taille Img
Haut