Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Használatba vétel előtt > Az alkatrészek nevei és a képernyőn megjelenített ikonok listája > A képernyőn megjelenő ikonok listája

## A képernyőn megjelenő ikonok listája

Felvételkészítési mód ikonjainak listája
Megtekintési mód ikonjainak listája
Az ikonok azért vannak megjelenítve a képernyőn, hogy a fényképezőgép állapotát jelezzék.
A képernyőkijelzést a vezérlőgomb DISP (A képernyő kijelző beállításai) gombjának megnyomásával módosíthatja.

### Felvételkészítési mód ikonjainak listája

Kijelző | Jelzés
| Hátralévő akkumulátortöltöttség
| Figyelmeztetés alacsony akkumulátortöltöttségre
| Képméret
| Színhelyválasztás
| Felvételkészítési mód (Intelligens automatikus, Automatikus program, SteadyShot, Panorámapásztázás, Mozgókép üzemmód)
| Színhelyfelismerés ikon
| Fehéregyensúly
| Fénymérési üzemmód
| Rázkódásveszély
| Színhelyfelismerés
| DRO
| Mosolyérzékelés érzékenységének kijelzése
1.4 | Zoommérték kijelzése

Kijelző | Jelzés
| AE/AF rögzítés
ISO400 | ISO-érzékenység
| NR lassú zársebesség
125 | Zársebesség
F2.8 | Rekesznyílás értéke
+2.0EV | Expozíciós érték
| AF tartománykereső-keret kijelzése
FELV. Készlét | Mozgókép felvétele/Mozgókép készenlétbe helyezése
0:12 | Felvételi idő (p:mp)

Kijelző | Jelzés
| Felvételi mappa
96 | Rögzíthető képek száma
100p. | Elérhető felvételi idő
| Felvételi adathordozó (memóriakártya, belső memória)
| Vaku üzemmód
| Vörösszemjelenség csökkentése
| Vaku feltöltése

Kijelző | Jelzés
| Időzítő
| Arcfelismerés
| Célhely
| Sorozatkép
| AF tartománykereső-keret
| Pontszerű fénymérési célkereszt

### Megtekintési mód ikonjainak listája

Kijelző | Jelzés
| Hátralévő akkumulátortöltöttség
| Figyelmeztetés alacsony akkumulátortöltöttségre
| Képméret
| Törlés elleni védelem
| Nyomat rendelése (DPOF)
| Zoomolás lejátszás közben

Kijelző | Jelzés
101-0012 | Mappa-fájlsorszám
2011 11 9:30 AM | A lejátszott kép felvételi dátuma/ideje

Kijelző | Jelzés
| Lejátszási mappa
12/12 | Kép sorszáma/A kiválasztott mappában rögzített képek száma
| Lejátszási adathordozó (memóriakártya, belső memória)
| Mappaváltás
| Fénymérési üzemmód
| Vaku üzemmód
| Fehéregyensúly
ISO400 | ISO-érzékenység

Kijelző | Jelzés
+2.0EV | Expozíciós érték
500 | Zársebesség
F2.8 | Rekesznyílás értéke
| Lejátszás
| Lejátszási sáv
00:00:12 | Számláló
| Hangerő

Vissza a tetejére