Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU-elemek használata (felvételkészítés) > MENU-elemek (felvételkészítés) > Fehér egyensúly

## Fehér egyensúly

Beállítja a színárnyalatokat a környezeti fényviszonyoknak megfelelően. Akkor használja ezt a funkciót, ha a színek természetellenesnek tűnnek.

1. MENU (Fehér egyensúly) a kívánt üzemmód

| (Auto) | Automatikusan beállítja a fehéregyensúlyt a színek természetes megjelenítéséhez.
| (Nappali fény) | Napsütéses külső színhelyhez, esti látképekhez, éjszakai színhelyekhez, neonfényekhez, tűzijátékhoz stb. állítja be.
| (Felhős) | Felhős éghez vagy sötét helyszínekhez állítja be.
| (1. fénycső fehéregyensúly) (2. fénycső fehéregyensúly) (3. fénycső fehéregyensúly) | [1. fénycső fehéregyensúly]: Fehér fényű fénycsöves megvilágításhoz állítja be. [2. fénycső fehéregyensúly]: Természetes fehér fényű fénycsöves megvilágításhoz állítja be. [3. fénycső fehéregyensúly]: Nappali fehér fényű fénycsöves megvilágításhoz állítja be.
| (Izzólámpa) | Izzólámpás vagy például műteremben előforduló, erős megvilágítású színhelyekhez állítja be.
| (Vaku) | A vaku feltételeihez állítja be.

A fényviszonyok hatásai
A téma látható színét a megvilágítási feltételek befolyásolják.
A színtónusok beállítása automatikus, de a fehéregyensúly funkcióval a színtónusok kézzel is beállíthatók.
Nappali fény (fehér az alapértelmezett)
Felhős (kékes)
Neonfény (zöldes)
Izzólámpa (vöröses)
Megjegyzések

- Előfordulhat, hogy vibráló, fénycsöves megvilágítás esetén a fehéregyensúly-beállító funkció nem működik helyesen, még az [1. fénycső fehéregyensúly], [2. fénycső fehéregyensúly] vagy [3. fénycső fehéregyensúly] kiválasztása után sem.

- Ha a vaku beállítása nem [Vaku] üzemmód, akkor a [Fehér egyensúly] beállítása a következő: [Auto].

- Amikor a [Vaku] értéke [Be] vagy [Lassú szinkron], a fehéregyensúly értéke csak [Auto] vagy [Vaku] lehet.

- A kiválasztott felvételi üzemmód függvényében előfordulhat, hogy egyes MENU-elemeket nem lehet beállítani. A részleteket lásd: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU-elemek”. [Részletek]

Vissza a tetejére