Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Identificazione scena

## Identificazione scena

Modalità avanzata
La fotocamera rileva automaticamente le condizioni di ripresa e quindi scatta la fotografia. Se viene rilevato un movimento, la sensibilità ISO viene aumentata secondo il movimento per ridurre la sfocatura del soggetto (rilevamento del movimento).
La fotocamera identifica i seguenti tipi di scene. Una volta determinata la scena ottimale, vengono visualizzate l’icona corrispondente e la guida.
(Crepuscolo), (Ritr. crepusc.), (Crepusc. con treppiede), (Controluce), (Ritratto in controluce), (Panorama), (Macro), (Ritratto)

1. MENU (Modo REG) (Intelligente autom.) (Identificazione scena) modalità desiderata

| (Autom.) | Quando la fotocamera identifica la scena, passa alle impostazioni ottimali e riprende l’immagine.
| (Avanzato) | Quando la fotocamera identifica la scena, passa alle impostazioni ottimali. Quando la fotocamera identifica (Crepuscolo), (Ritr. crepusc.), (Crepusc. con treppiede), (Controluce) o (Ritratto in controluce), passa automaticamente all’impostazione e riprende un’altra immagine. Quando si riprendono due immagini consecutivamente, il simbolo + sull’icona diventa verde. Quando si riprendono due fotogrammi, le due immagini vengono visualizzate affiancate subito dopo la ripresa.

Note

- La funzione Identificazione scena non è operativa quando si riprendono le immagini utilizzando lo zoom digitale.

- Le impostazioni del flash disponibili sono [Autom.] e [Disattivato].

- Queste scene potrebbero non essere identificate a seconda della situazione.

- A seconda della modalità REG selezionata, potrebbe non essere possibile impostare alcune voci MENU. Per i dettagli, vedere “Voci MENU non disponibili in alcune modalità REG”. [Dettagli]

### Modalità avanzata

Nella modalità [Avanzato], la fotocamera riprende due immagini consecutivamente variando le impostazioni come indicato di seguito quando identifica le scene (Crepuscolo), (Ritr. crepusc.), (Crepusc. con treppiede), (Controluce) o (Ritratto in controluce) che tendono alla sfocatura. È possibile selezionare l’immagine desiderata tra le due immagini riprese.

| Prima immagine* | Seconda immagine
| Consente la ripresa con la sincronizzazione lenta | Consente la ripresa con la sensibilità aumentata e le vibrazioni ridotte
| Consente la ripresa con la sincronizzazione lenta e il viso su cui lampeggia il flash come guida | Consente la ripresa con la sensibilità aumentata, il viso come guida e le vibrazioni ridotte
| Consente la ripresa con la sincronizzazione lenta | Consente la ripresa con una velocità dell’otturatore ancora più bassa senza aumentare la sensibilità
| Consente la ripresa con il flash | Consente la ripresa con la luminosità e il contrasto dello sfondo regolati (DRO plus)
| Consente la ripresa con il viso su cui lampeggia il flash come guida | Consente la ripresa con la luminosità e il contrasto del viso e dello sfondo regolati (DRO plus)

* Quando [Flash] è impostato su [Autom.].
Torna all’inizio