Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Bil. bianco

## Bil. bianco

Consente di regolare i toni del colore in base alle condizioni di luce circostanti. Utilizzare questa funzione se il colore dell’immagine appare innaturale.

1. MENU (Bil. bianco) modalità desiderata

| (Autom.) | Consente di regolare automaticamente il bilanciamento del bianco in modo che i colori appaiano naturali.
| (Luce giorno) | Consente di effettuare la regolazione per le condizioni all’aperto in una giornata di sole, le visioni serali, le scene notturne, le insegne al neon, i fuochi d’artificio, ecc.
| (Nuvoloso) | Consente di effettuare la regolazione per un cielo nuvoloso o un luogo ombreggiato.
| (Bil. bianco a fluorescenza 1) (Bil. bianco a fluorescenza 2) (Bil. bianco a fluorescenza 3) | [Bil. bianco a fluorescenza 1]: consente di effettuare la regolazione per le luci a fluorescenza bianche. [Bil. bianco a fluorescenza 2]: consente di effettuare la regolazione per le luci a fluorescenza bianche naturali. [Bil. bianco a fluorescenza 3]: consente di effettuare la regolazione per le luci a fluorescenza bianche diurne.
| (Incandescente) | Consente di effettuare la regolazione in presenza di luci a incandescenza o di luci intense, ad esempio in uno studio fotografico.
| (Flash) | Consente di effettuare la regolazione in base alle condizioni del flash.

Effetti delle condizioni di illuminazione
Il colore visibile del soggetto è influenzato dalle condizioni di illuminazione.
I toni del colore vengono regolati automaticamente, ma è possibile regolarli manualmente utilizzando la funzione Bilanciamento del bianco.
Luce del giorno (bianco in base allo standard)
Nuvoloso (bluastro)
Fluorescente (tinto di verde)
Incandescente (rossastro)
Note

- In presenza di luci a fluorescenza tremolanti, la funzione di bilanciamento del bianco potrebbe non funzionare correttamente nemmeno se si seleziona [Bil. bianco a fluorescenza 1], [Bil. bianco a fluorescenza 2] o [Bil. bianco a fluorescenza 3].

- Durante la ripresa con il flash in una modalità diversa da [Flash], [Bil. bianco] viene impostato su [Autom.].

- Quando [Flash] corrisponde a [Attivato] oppure [Sincr. lenta], il bilanciamento del bianco può essere regolato solamente su [Autom.] o [Flash].

- A seconda della modalità REG selezionata, potrebbe non essere possibile impostare alcune voci MENU. Per i dettagli, vedere “Voci MENU non disponibili in alcune modalità REG”. [Dettagli]

Torna all’inizio